| # Контроль по заказу (qmptc1120m000) Используйте этот сеанс чтобы отображает заказы по источнику. В детальном сеансе можно вводить заказы по источнику. Значения вы вводите в поле QM толькорекомендовано и поле Метод блокировки для контроля который будет связан с исходным заказом. Рекомендованное количество отображается в поле Рекомендов.принятое кол-во ( Принятые количества) и поле Рекомендов. отвергн.кол-во ( Отбракованн. кол-во) поле будет сохранено после обработки контрольного заказа. Если заказ на контроль закрыт, фактические количества будут занесены. Примечание Используется сессия Заказы на контроль (qmptc1100m000) для поддержки заказов на контроль для определенного заказа. Примечание Вы можете просмотреть ОНКМ даные связаны для выбранных данных контрольного заказа используемого в Отчет некондиционного материала опция из ссылки меню. Смотри также Контрольный заказ Источник Источник контроля (модуль или пакет). Исходный заказ Номер заказа источника для контроля. Статус контроля Статус контроля определяет текущий статус заказа на контроль. Статус изменяется при выполнении нескольких сеансов. Исходный заказ Последовательный номер заказа на контроль, с учетом которого тестируются характеристики. Исходный заказ Номер позиции заказа, с которым связан заказ на контроль. Это может быть номер строки заказа на продажу, заказа на закупку или номер строки оценочных материалов. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Контроль качества должен выполняться во время или после данной операции. Контроль Показывает список строк заказов на контроль, сгенерированных для заданного заказа на контроль. Эти строки соответствуют характеристикам, которые ведутся для каждой группы тестов, связанной с ИД качества. Контроль Показывается последовательность выполненных проверок. Единица обработки Это структура упаковки изделий или частей другой структуры, используемой для упаковки изделий. Примечание Единица обработки включает следующие атрибуты: Код идентификации. Упаковка изделий (необязательный). Количество изделий в упаковке (необязательный). Важно! Если вы сделали привязку изделия к единице обработки, изделие упаковывается посредством единицы орбработки. Упаковочное изделие, входящее в состав единицы обработки, относится к типу контейнера или другому упаковочному материалу. Например, определяя упаковочное изделие для единицы обработки, например, деревянный ящик, вы определяете, что единица обработки - деревянный ящик. Причина брака Код с причиной отбраковки. Причиной для отбраковки продуктов которые закупаются, произведены, переданы или проданы. Примечание LN по умолчанию обрабатывает код причины контрольного заказа только если: Метод блокировки для контроля установлен в значение Блокировать. Отбракованное кол-во определено. Код причины не определен. Примечание Вы не можете изменить код причины после статуса заказа на контроль установленного к обработке. Описание Описание или наименование кода. Логистические данные Контрагент Уникальный код для контрагента. Описание Описание или наименование кода. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Описание Описание или наименование кода. Редакция К-единицы Версии или пересмотренные версии инженерное изделие (инженерное изделие) или пересмотр контролируемого изделия. Несколько редакция инженерного изделия могут существовать. Примечание Примечание: LN позволяет определить правила отбора проб и тестирования комбинаций для заданной Редакция К-единицы. Связанные темы Редакция К-единицы Описание Описание или наименование кода. Модификация Код, который связан с конечным пунктом для идентификации, которая может представлять отклонения от обычного конечного изделия. Вы можете связать модификацию с произвеленными изделиями и закупленными изделиями. Примечание LN позволяет определить правила отбора проб и тестирования комбинаций для заданной Модификация. Связанные темы Модификации Описание Описание или наименование кода. Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Склад Код, идентифицирующий склада. Место место в участке тестирования, где выполняется тест. Объем заказа количество, которое было заказано. Единица заказа Единица в которой выражено количество заказа. Дата оприходования Дата, назначаемая изделиям в момент начала хранения. Даты запаса используются при извлечении товаров на основе FIFO (Первое поступление - первый отпуск) или LIFO (Последнее поступление - первый отпуск) без осуществления всестороннего контроля партий. Значение даты запаса связано с приоритетом отпуска в LIFO, FIFO или сроком хранения товара. Если используется приоритет отпуска LIFO или FIFO, дата запаса по умолчанию - это системная дата; однако ее можно изменить, так что дата запаса не обязана совпадать с датой хранения. Если у изделия есть определенный срок годности, то дата запаса задается равной сроку годности изделия. Принятые количества Рекомендов.принятое кол-во Кол-во поступлению, как рекомендовано по Качество, выражается в единицах запаса. Общий объем всех проб, прошедших тесты успешно. Факт.принятое кол-во Фактически принятое количество, выраженное в единице запаса. Фактическое количество может быть скорректировано пока заказ на контроль не закрыт. Отбракованн. кол-во Рекомендов. отвергн.кол-во Рекомендованое кол-во по LN. Факт.отвергнутое кол-во Фактически отбракованное количество, выраженное в единице заказа. Фактическое количество может быть скорректировано пока заказ на контроль не закрыт. Уничтоженные количества Рекомендован.кол-во уничтожено Общее количество, разрушенное во время деструктивного теста, выраженное в единице заказа. Уничтоженное кол-во равно размеру пробы для контрольных заказов которые тестируются постредством деструктивного теста. Уничтоженное кол-во не имеетникакого влияния на принятое или отбракованное количество. LN только вычисляет количество которое уничтожено согласно тесту. Общий QM толькорекомендовано Это поле используется для определения, что может быть сделано с результатом контроля. Допустимые значения Если этот флаг установлен, если поле отмечено, результаты контроля являются рекомендацией для пользователя, при этом пользователь может перезаписать эти результаты. Если этот флаг сброшен, если поле не отмечено, результаты контроля являются обязательными, и пользователь не может перезаписать результаты. В этом случае вы можете использовать деструктивный тест. Примечание Это поле отменяет значение QM толькорекомендовано поле в сессии Параметры управления качеством (qmptc0100m000). Метод блокировки для контроля Способ, которым производство, закупки или продажи приостанавливаются или управляются, для выполнения контроля качества. Причина брака Введите причину или перейдите в сеанс Причины (tcmcs0105m000). Выберите причину из списка. Причина брака Причина, по которой заказ отбраковывается. Даты Дата завершения Дата, на которую все строки заказа на контроль были завешены. Примечание Эта дата обновляется автоматически в сессии Завершение/обработка контроля по заказу (qmptc1202m000) и не может вводится вручную. Дата обработки Дата создания заказа на контроль. Завершение/обработка контроля по заказу Эта команда позволяет завершить заказы на контроль. Обработать контроль по заказу Эта команда позволяет завершить заказы на контроль. Закрыть контроль по заказу Эта команда позволяет закрыть заказы на контроль. Удаление контроля по заказу Эта команда позволяет удалить заказы на контроль. Заказы на контроль Показываются сгенерированные заказы на контроль для каждого источника. Эти заказы соответствуют номерам групп тестов, связанных с ИД качества, используемых в комбинациях качества. Оригинальн.заказы Номер заказа источника для контроля. |