| # Процедура для связи ссылочных указателей в КСИ В LN ссылочные указатели связываются с материалами строк КСИ. Нужно выполнить следующие шаги: Шаг 1. Задание ссылочных указателей Задайте ссылочные указатели в сеансе Ссылочные указатели (tcmcs0190m000). Ссылочные указатели могут, например, содержать имя или код место, в котором должен быть расположен компонент в изделии. Шаг 2. Связь ссылочных указателей с редакциями конструкторских единиц Если нужно, можете связать ссылочные указатели с редакцией конструкторской единицы в сеансе Ссылочные указатели по конструкторской единице (tiedm0120m000). Вручную связывать ссылочные указатели с редакцией конструкторской единицы необязательно, но это полезно в том случае, когда один или несколько ссылочных указателей применяются только к определенной редакции конструкторской единицы. Если на этом шаге вы не связываете ссылочные указатели вручную с редакцией конструкторской единицы, ссылочные указатели автоматически связываются с конструкторской единицей в сеансе Ссылочные указатели по конструкторской единице (tiedm0120m000) после выполнения шага 3. Шаг 3. Связь ссылочных указателей с материалом по строке КСИ В сеансе Конструкторская СИ (tiedm1110m000) можно связать ссылочный указатели с определенной строкой КСИ. Выберите строку КСИ и нажмите Ссылочные указатели по (К)СИ в меню соответствующий. Запустится сеанс Ссылочные указатели по КСИ. Шаг 4. Выбор ссылочных указателей Слудует нажать Создать в сеансе Ссылочные указатели по КСИ (tiedm2110m000) для привязки ссылочных указателей. Можно открыть следующие сеансы для выбора ссылочных указателей: Если вы задали ссылочные указатели по редакции конструкторской единицы (Шаг 2), из поля Ссылочный Указатель можно вызвать сеанс Ссылочные указатели по конструкторской единице (tiedm0120m000) для выбора ссылочных указателей. Если вы не задали ссылочные указатели по редакции конструкторской единицы, из поля Ссылочный Указатель можно вызвать сеанс Ссылочные указатели (tcmcs0190m000) для выбора ссылочных указателей. Ссылочный указатель может относиться к одному или нескольким изделиям по строке КСИ. Нужно воспользоваться полем Кол-во в сеансе Ссылочные указатели по КСИ (tiedm2110m000), чтобы указать число изделий по строке КСИ, для которых применяется ссылочный указатель. Пример Предположим, количество изделий по строке КСИ составляет шесть: Если вы введете 1 в поле Кол-во в сеансе Ссылочные указатели по КСИ (tiedm2110m000), ссылочный указатель применяется только к одному изделию из всего количества по строке КСИ. Если вы введете 5, ссылочный указатель будет применяться только к пяти из шести изделий по строке КСИ. Также можно ввести, скажем, 2 для одного ссылочного указателя и 3 для другого ссылочного указателя. Можно ввести 6 для ссылочного указателя, что означает, что все изделия по строке КСИ должны размещаться в одном и том же месте. Если количество изделий по строке КСИ равно шести, можно даже ввести 4 как количество для одного ссылочного указателя и 3 как количество для другого ссылочного указателя. Это означает, что одно из изделий по строке КСИ связано с двумя ссылочными указателями. Смотри также Обзор ссылочных указателей Ссылочные указатели и МИС |