| # Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000) Используйте этот сеанс чтобы определите параметры Управление сборкой. Двойной щелчок на существующем наборе параметров позволяет только просмотреть его значения. Двойной щелчок на верхней линии (действующий набор параметров) позволяет, если имеются необходимые полномочия, ввести новые значения. Связанные темы Обзор управления сборкой Действует с даты Дата и время, начиная с которых параметры вступают в действие. Параметры доступны с этой даты до момента их обновления. Описание Для нового набора параметров следует ввести описание параметров. По умолчанию указывается описание предыдущего набора параметров. Следовательно, чтобы избежать путаницы, необходимо всегда удалять это описание по умолчанию и вводить новый текст. Обработка операций Нужно выбрать уровень, на котором должна производиться обработка операций. Обработка операций включает: Обработку и хранение финансовых операций. Распределение сборочных частей. Требования для списание часов по план-базису и материалов. Если задание на сборку уже имеется, данный параметр изменить нельзя. На базе рабочей зоны Этот параметр выбирается для крупносерийного производства. Данные для заданий рабочей зоны добавляются вместе для каждой рабочей зоны на линии, чтобы сформировать один кластерный заказ рабочей зоны (КЗРЗ) на каждый день. Обработка выполняется на групповом уровне (рабочей зоны). При использовании обработки операций на базе рабочей зоны результаты по продукции будут получены для каждого периода. На базе заказа Данный параметр выбирается для среды с низкими объемами производства. Расчет для каждого задания на сборку обеспечивает более детальную информацию, но при этом создает много данных. Если заданий на сборку много, это может привести к возникновению проблем с производительностью. Один КЗРЗ для каждого задания на сборку каждый день создается один КЗРЗ. Обработка выполняется для каждого отдельного задания на сборку. При использовании обработки операций на базе задания результаты по продукции будут получены для каждого задания. Вы можете просмотреть КЗРЗ в сессии Кластерный заказ рабочей зоны (tiasc7530m000) И Кластерный заказ рабочей зоны - Потребность в СК (tiasc7140m000). Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Обработка операций в ASC. Связанные темы Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Задания на сборку Тип доступности Выберите тип доступности, который должен использоваться для Управления сборкой. Управление сборкой Типы доступности можно использовать, чтобы задать количество рабочих часов в день. Создать дозаказ для склад.заказа на перемещение Если этот флаг установлен, и недостаточных запасов, доступных для выполнения передать заказ к передаче материалов в цеховой склад, LN создает объем дозаказа к передаче материалов позже. Если этот флаг сброшен, и недостаточных запасов, доступных для выполнения передать заказ к передаче материалов в цеховой склад необходимо вручную инициировать передачу оставшегося количества материала, когда материал становится доступным. Установка этого флажка по умолчанию Создавать дозаказ флаг в сессии Строки заказов на отпуск (whinh2120m000) для исходящих заказов линий для передачи заказов с приказом происхождения Производство ASC. Примечание Установка этого флажка по умолчанию отпуск материалов, только для перемещения на цеховой склад. Связанные темы Цеховые склады Статус задания для распределения материала Статус, который должен иметь задание на сборку, прежде чем его задания рабочих зон смогут выбираться для распределения материала. l Запланированный Задание на сборку должен иметь статус Запланировано. Упорядочено Задание на сборку должен иметь статус Упорядочено. Связанные темы Задания на сборку Кол-во для распределения Выберите критерий, применяемый для распределения сборочных компонентов в сеансе Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000) для заданий на сборку со статусом Замороженный. Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000) Замороженный Количество по продукту Продуктовое количество Распределение сборочных компонентов основывается на проектировании продукта. Распределение при помощи проектирования продукта является быстрым, но весьма приблизительным методом расчета требуемых материалов. Количество сборочных компонентов рассчитывается при помощи спроса из реальных заказов на продажу и гипотетических "псевдо заказов". Инженерный модуль представляет собой группу стандартных компонентов без учета маршрутов, сборочных линий, параметров и так далее для конкретной системы, такой как электрическая система или трансмиссия. Инженерный модуль не изготавливается на самом деле, а создается для целей проектирования и планирования. Количество по процессу Процессное количество Распределение сборочных компонентов основывается на проектировании процесса. LN система ERP рассчитывает требования по сборочным компонентам, используя все относящиеся к делу данные по сборочной линии, включая комбинации опций, структуры продуктов и так далее. комбинации опций, структура продукта и так далее. Следует помнить, что проектирование процесса не имеет отношения к процессному производству или к вызываемому процессом рабочему потоку. Максимум из двух В зависимости от того, превышает Процессное количество и Продуктовое количество использовано для распределение сбор.узлов. Применение максимального количества позволяет скомпенсировать возможные ошибки в расчете, основанном на каком-либо из упомянутых ранее процессов. Примечание Данный параметр применяется только к заданиям рабочей зоны со статусом Замороженный. Замороженный Для заданий рабочей зоны с другим статусом распределение сборочных компонентов основывается на продуктовом количестве. Вы можете увидеть статус в сессии Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000). Временная граница распределения Количество дней, на которое будет выполняться распределение компонентов сборки, начиная с момента распределения. Связанные темы Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000) Гр. номеров Выберите группу номеров, которая должна использоваться для заданий на сборку. Группа номеров должна отличаться от других групп номеров, выбранных в данном сеансе и должна быть группой номеров, выделенной для Управления сборкой. Управление сборкой Связанные темы Использование групп номеров и серий Задания на сборку Серия Выберите серию, которая должна использоваться для заданий на сборку. Связанные темы Использование групп номеров и серий Задания на сборку Серия Серия кластерного заказа рабочей зоны (КЗРЗ). Связанные темы Использование групп номеров и серий Группа ном.кластерн.заказов рабочей зоны Выберите группу номеров, которая должна использоваться для заданий на сборку. Данная группа номеров должна отличаться от других групп номеров, выбранных в данном сеансе, и должна быть группой номеров, выделенной для Управления сборкой. Управление сборкой Данное поле применяется как для обработки на базе задания, так и для обработки на базе рабочей зоны. Следовательно, в это поле должно быть введено значение. Связанные темы Использование групп номеров и серий Задания на сборку Серия кластерн.заказов рабочей зоны Выберите серию, которая должна использоваться для кластерные заказы рабочей зоны на линии.. Данное поле применяется как для обработки на базе задания, так и для обработки на базе рабочей зоны. Следовательно, в это поле должно быть введено значение. Для обработки на базе заданий: это поле используется для формирования значения номеров Складских заказов для распределения. Для обработки на базе рабочей зоны: номер кластерного заказа рабочей зоны формируется на базе поля "Группа номеров кластерных заказов рабочей зоны" и поля "Серия кластерных заказов рабочей зоны". Значение Складского заказа является тем же, что и значение кластерного заказа рабочей зоны. Связанные темы Использование групп номеров и серий Задания на сборку Гр. номеров Выберите группу номеров, которая должна использоваться для заданий на сборку. Данная группа номеров должна отличаться от других групп номеров, выбранных в данном сеансе, и должна быть группой номеров, выделенной для Управления сборкой. Управление сборкой Связанные темы Использование групп номеров и серий Задания на сборку Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Серия Выберите серию, которая должна использоваться для заданий на сборку. Если параметр Обработка операций равно На базе рабочей зоны Следовательно, в это поле должно быть введено значение. Связанные темы Использование групп номеров и серий Задания на сборку Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Сборочн.комп. в As-Built В этом поле можно указать, какие сборочные компоненты будут включаться в фактически построенную структуру продукта. Выберите: Номерные и партионные контроль партий и серийных номеров, чтобы включить в фактически построенную структуру продукта только те сборочные компоненты, которые проходят контроль серийных номеров и контроль партии. Все Вид почасовой оплаты для план-базиса Выберите почасовой тип трудозатрат, который будет использоваться при списании по план-базису. Гр. номеров Выберите группу номеров. Связанные темы Использование групп номеров и серий |