| # Типовые СИ (tipcf3110m000) Используйте этот сеанс чтобы определения типовой СИ и всех ее компонентов для конфигурируемого изделия. Изделие конфигурируемое, если установлен флаг Конфигурируемый. Вы можете установить флаг Конфигурируемый в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Вы можете использовать конфигурируемое закупочное изделие в СИ для изготавливаемого или типового сборочного изделий. Изготовляемое или типовое сборочные изделия могут содержать следующие компоненты: Изготовляемые или Типовые Сборочные Изделия Инженерные модули Закупаемые Конфигурируемые Изделия Примечание Для закупаемых крнфигурируемых изделий вы можете определить количество больше чем 1 в строке СИ. Основное конфигурируемое конечное изделие может быть изготавляемое или типовое с Источник поставки по умолчанию- Сборка. Дочернее изделие может быть конфигурируемым закупаемым изделием. Основное изделие не может быть конфигурируемым закупаемым изделием. Более подробную информацию по поставке закупаемых конфигурируемых изделий в модуле Управление сборкой, обращайтесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Для генерации СИ можно использовать выборки клиента. Ограничения контролируют трансляцию требований клиента в компоненты СИ для вариантов исполнения. Можно ввести процент планирования для компонентов СИ. Проценты планирования позволяют пользователю создавать прогноз потребности в изделии. Примечание Если выбран флаг Многоуровн. PCF Структура Выбора в сеансе Параметры Конфигурации продукта (tipcf0100m000), можно использовать дополнительные типовые уровни в структуре продукта для многоуровневой структуры выборки. Связанные темы Определение модели продукта Конфигурирование вариантов исполнения и генерирование структур продукта Расчет процента скидок на основе цены продажи Осн.Изделие Код конфигурируемого изделия. Источник поставки по умолчанию Источник, который по умолчанию поставляет изделие. Изделие может поставляться посредством заказов на закупку, производственных заказов, заданий на сборку или складских заказов. Источник поставки по умолчанию определяет, какой тип заказа используется для поставки изделия, но, в общем случае, можно отказаться от умолчания и указать альтернативный источник. Это поле может быть использовано для определения, какой тип заказа поставки должна создавать LN, если для этого изделия вводится заказ на продажу, а наличный запас изделия недостаточен. Цех Изделие получается путем создания производственного заказа. Сборка Изделие получается путем создания задания на сборку. Закупка Изделие получается путем создания заказа на закупку. Если тип изделия- Изготовляемое или Типовое, значение в этом поле может быть Цех или Сборка. Если тип изделия - Инженерный модуль, то это поле Сборка и не может быть изменено. Если тип изделия - Закупаемое, то это поле Закупка и не может быть изменено. Объем СИ Определяет число изготовляемых изделий, на котором базируется СИ изделия Позволяет задавать очень малые количества изделия в виде компонентов СИ. Объем СИ Единица запасов единицы СИ. Позиция Номер позиции компонента позволяет однозначно распознавать типовую спецификацию изделия. Этот номер сравним с номером позиции в производственной спецификации изделия. В типовой СИ, однако, для каждого номера позиции можно определить несколько вариантов. Позиция Порядковый номер показывает, что может существовать несколько версий компонента для каждого номера позиции. Для вариантов исполнения введите порядковый номер в рамках номера позиции типовой спецификации изделия. Этот порядковый номер можно также оставить пустым. Изд. Код изделия компонента Разрешены типовые и стандартные изделия. Типовое изделие может также быть основным изделием в другой типовой спецификации изделия. Стандартное изделие может также быть основным изделием в другой спецификации изделия. Компоненты должны быть изделиями с типом изделия: Закупаемое, Изготовляемое, или Типовое. Компонент должен быть предварительно определен в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Из этого поля можно непосредственно записать изделия в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Операция Операции, необходимые для производства типового изготавливаемого изделия, определяются в типовом технологическом маршруте с помощью номеров операции. Эти операции включаются в планирование производственных заказов. Склд Склад, в котором хранится компонент и на который выполняется распределение для производственного заказа. Контролир. WMS Если выбран этот флаг, в сеансе Склады (tcmcs0503m000) задано существование интеграции с Системой управления складом (WMS). Значение поля Выборка партии в этом сеансе должно быть таким же, как в использованном WMS. Выборка партии Это поле применимо для изделий, контролируемых по партиям. Значения Любая, Одинаковая или Конкретная относится к особым условиям поставки партионных изделий по строкам заказа. Эти значения также определяют способ присвоения номеров партий. Допустимые значения Выборка партии Сборка Операция Сборочная операция к которой привязано закупаемое конфигурируемое изделие. Эти данные отображаются только для конфигурируемых закупаемых дочерних изделий. Более подробную информацию по поставке закупаемых конфигурируемых изделий в модуле Управление сборкой, обращайтесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Р.Зона Лин. Рабочая зона к которой привязано закупаемое конфигурируемое изделие. Эти данные отображаются только для конфигурируемых закупаемых дочерних изделий. Более подробную информацию по поставке закупаемых конфигурируемых изделий в модуле Управление сборкой, обращайтесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Ограничение Код ограничения, применимый к этому компоненту. В тексте ограничения можно определить условие, при котором этот компонент должен быть выбран во время генерации структуры проекта. Длина Длина компонента. Это поле можно использовать, вместе с полем Ширина и числом единиц, для расчета нетто количества. Нетто количество - это поле Длина, умноженное на число единиц и на поле Ширина (если оно применяется). Ширина Ширина компонента Это поле можно использовать, вместе с полем Ширина и числом единиц, для расчета нетто количества. Нетто количество - это поле Длина, умноженное на число единиц и на поле Ширина (если оно применяется). Число единиц Число единиц - это число появлений компонента в специфицированной длине (и ширине, если она применяется). Нетто кол-во Нетто количество компонента (за исключением процента отходов), необходимое для создания изготавливаемого изделия. Нетто количество Единица запаса нетто-количества Кол-во отходов Неиспользованные материалы или брак промежуточного производства, например, по причине дефектных компонентов или потери продукции при раскрое или нарезке. Валовые материальные потребности и/или количество на входе в операцию должны быть увеличены для компенсации ожидаемых отходов. При работе с СИ можно задавать отходы как процент от чистых материальных потребностей (коэффициент отходов) или как фиксированное количество (количество отходов). Количество отходов, в основном, задается для определения величины материалов, которое выбывает в отходы каждый раз при начале производства, например, при тестировании оборудования. Для операции вы можете задать отходы только в виде фиксированного количества. Количество материала, которое теряется во время производства. Это количество является фиксированным количеством, не зависящим от производимого количества. Запись количества отходов предотвращает нехватку в производстве. Отходы - это дополнительные потери в дополнение к потерям, обусловленным тем, что выход был меньше 100%. Если СИ генерируется из конструкторской СИ, коэффициент потерь и значения количества отходов также копируются. Однако эти значения будут скопированы только если порядковый номер относится к измененному изделию, например, колесо 10/1 на колесо 10/2 Если существует новое изделие в строке СИ, например запасное колесо, то количество отходов не будет копироваться. В этом случае количество отходов и коэффициент будут равны нулю (0). Связанные темы Отходы и выход продукции Коэффициент отходов Определение коэффициента отходов предотвращает отрицательный уровень запасов в производстве. Коэффициент отходов выражается как процент потерь. Коэффициент отходов 5% означает, что LN распределит на 5% больше компонента для производственного заказа (валовая потребность в материале). Отходы - это дополнительные потери в дополнение к потерям, обусловленным тем, что выход был меньше 100%. Если СИ генерируется из конструкторской СИ, коэффициент потерь и значения количества отходов также копируются. Однако эти значения будут скопированы только если порядковый номер относится к измененному изделию, например, колесо 10/1 на колесо 10/2 Если в строке СИ появляется новое изделие, например колесо заменяется на запасное колесо, данные отходов не копируются. В этом случае, количество отходов и коэффициент отходов будут равны нулю. Связанные темы Отходы и выход продукции План. Количество Планируемое количество компонента в типовой спецификации изделия используется в расчете Планирование предприятия при определении средних потребностей для этого компонента, как результат запланированных заказов для типовых изделий на более высоком уровне в типовой структуре продукта. Расчет Планирование предприятия будет содержать это планируемое количество (умноженное на планируемый процент) как нетто потребность для производства типового изготавливаемого изделия. Точные потребности в материале не известны во время расчета Планирование предприятия, поскольку в этой фазе планирования нет заказчика для типового изделия. В результате заданный вариант исполнения еще не выбирается. Процент планиров. Процент планирования служит для выполнения расчета Планирование предприятия, как и поле План. Количество. Процент требования Процент сырьевого материала, требующегося перед началом операции. Значение по умолчанию Значение по умолчанию равно 0%, и это поле недоступно. Можно начать операцию, не имея доступных сырьевых материалов (по меньшей мере в теории). Действует с День вступления в силу нормативной себестоимости, рассчитанной на определенную дату. Действует до Дата окончания действия указывает, начиная с какой даты типовая СИ является недействительной. Фиктивное Если компонент определяется как фантом в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000), LN выбирает этот флаг. Можно отменить значение текущего поля. Можно использовать фиктивные изделия для записи технической информации о структуре продукта или для выполнения расчета себестоимости. Связанные темы Фиктивные изделия Использ.запас фиктивных Если этот флаг установлен, LN проводит проверку на наличие доступного запаса фантомов. Если фиктивное изделие доступно в запасе, и количество достаточно, этот запас используется в качестве компонента производственного заказа. Если доступный запас фиктивного изделия отсутствует, запас не используется. LN обрабатывает компонент как нормальное фантомное изделие, так что фантом разузловывается для общего количества. Примечание Запас фиктивных изделий никогда не учитывается при планировании. Связанные темы Фиктивные изделия Печатать на док.заказа Если этот флаг установлен,, компонент СИ печатается в документе заказа. Пользователи могут определять, что для них желательно - печатать или не печатать материал СИ в документе заказа. Например, пользователь может выбрать вариант не печатать цеховой запас в материальной ведомости. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Использовать опережение цикла Если этот флаг установлен, вы можете определить опережение цикла. Если вы не используете опережение цикла, то материал должен присутствовать на момент начала операции. Врем.опереж.цикла Опережение цикла в днях Дата, на которую компонент должен быть доступен, рассчитывается путем вычитания опережения цикла из конечной даты операции. Примечание Опережение цикла можно ввести, только если выбран флаг Использовать опережение цикла. Допол. Информация Если существует дополнительная информация о строке СИ, ее можно найти в этом поле. Поставляется субподрядчиком Если на субподряд отдается одна или несколько операций, либо полностью весь производственный процесс изделия, то можно выбрать, отправлять или нет материалы субподрядчику для использования в субподрядном изделии. Если этот флаг установлен,, материал не отправляется субподрядчику. Материал поставляется субподрядчиком. Если этот флаг сброшен,, а материал связан с субподрядной операцией, то материал отправляется субподрядчику. Связанные темы Обзор субподряда Контроль согласованности планирования в Planner Кликните по этой опции, чтобы запустить сеанс Контроль согласованности планирования в Planner (tibom1210m000). Использ.общ.описание изделия Печать типовой спецификации изделия Запускает сеанс Печать типовой спецификации изделия (tipcf3410m000). Печать типовой спецификации изделия (многоуровневой) Запускает сеанс Печать типовой спецификации изделия (многоуровневой) (tipcf3411m000). Контроль согласованности поставок модификации Запускает сеанс Контроль согласованности поставок модификации (tibom1218m000). Проверка системы заказа для планирования Запускает сеанс Проверка системы заказа для планирования (tibom1220m000). Выровн. компоненты и операции Запускает сеанс Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000). Печать сборочной структуры продукта Запускает сеанс Печать сборочной структуры продукта (tiapl2400m000). Дерево просм. Старт GBF Вы можете просмотреть и работать с многоуровней структурой. |