| # Планирование заказа и расчет В этом разделе описаны действия LN, производимые между вводом производственного заказа и расчетом предполагаемых затрат конечного изделия. После введения производственного заказа LN генерирует: Производственное планирование. Производственное планирование генерируется на основе маршрута и содержит запланированное число производственных часов. Оценочные часы основываются на производственном планировании с которым можно работать в сеансе Производственное планирование (tisfc0110m000) session . Оценочные и фактические часы показываются в сеансе Печать оценочных/фактических операционных затрат (ticst0402m000). Предполагаемые материалы для заказа. LN пользуется спецификацией изделия для получения информации о предполагаемых материалах. Вы можете работать с оценочными материалами в сеансе Оценочные материалы (ticst0101m000). Оценочные и фактические материалы можно увидеть в сеансе Оценочные/фактические материальные затраты (ticst0501m000). Оценочные материалы и часы являются входом для расчета оценочных удельных затрат конечных изделий. Запланированные и распределенные количества при этом связаны с фактическим выполнением производства. Оценочные количества связаны с замороженным количеством по производственному заказу (включая отходы и выход продукции (расчет)). Связанные темы Расчет оценочных удельных затрат конечного изделия производственного заказа |