| # Генерация Структуры Варианта исполнения Структура варианта исполнения определяет структуру конкретного сконфигурированного изделия путем указания отношений между этим изделием и типовыми изделиями и инженерными модулями, составляющими это изделие. У типовых подизделий также могут присутствовать собственные подизделия и/или инженерные модули. Уровень ниже инженерных модулей, указанных в выравнить сборочн. комп. применимо к полю Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000). Структура варианта исполнения создается в следующие моменты: Когда флаг вариант исполнения когда вариант исполнения вводится и сохраняется, создается структура варианта исполнения, касающаяся отношений между основным изделием и типовыми подизделиями. Когда вы выполняете этот сеанс, создается структура варианта исполнения, касающаяся отношений между основным изделием (или типовыми изделиями) и инженерными модулями. Этот сеанс создает структуры вариантов исполнения только, если выполняются следующие условия: Текущий компании определите как главная компания в поле Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Сессия Внешняя структура варианта исполнения флажок снят в подробности Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Сессия Запланир.дата выхода применимо к полю Варианты исполнения (tiapl3500m000) внутри диапазона временная граница определяется в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Флаг Структура варианта исполн. создана на вариант исполнения, который применим в деталях сессии Варианты исполнения (tiapl3500m000) не выбран. Сессия К удалению флажок снят в подробности Варианты исполнения (tiapl3500m000) не выбран. Сессия Сборочная линия которая появляется на вариант продукта, в сессии Варианты исполнения (tiapl3500m000) имеет значение Статус структуры сбор. линии установленный в значение Актуализированный. Сессия Статус структуры сбор. линии применимо к сессии Сборочные линии (tiasl1530m000). Если этот флаг не установлен, отношения СИ к инженерному модулю копируются из шаблона изделия, который задается в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000) Информация, которая извлекается из СИ основанное на модификации для вариант исполнения, и эффективные и срок годности. Диапазон данных оценены против Дата конфигурации продукта в детальной сессии Варианты исполнения (tiapl3500m000). Если продукт вариант структуры создаются, отчет о завершении создается, и флаг Структура варианта исполн. создана на вариант исполнения, который применим в деталях сессии Варианты исполнения (tiapl3500m000). Если возникли ошибки, то становится доступной кнопка Показ сообщений. Нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть сообщения об ошибках. Нажмите Задание для добавление текущего сеанса в задания, чтобы выполнять сеанс в пакетном режиме. Примечание Структуры вариантов исполнения также генерируются в следующих сеансах: Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000) Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) Сгенерирована Структура Варианта исполнения для: конфигурируемый изделия. Вы можете использовать конфигурируемый изделия создать элемент структуры, который может содержать настраиваемые приобрести в сборе. Для большей информации по закупки конфигурируемый изделия в модуле Управление сборкой, ссылается на Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Связанные темы Обзор планирования сборки Обзор модификаций |