| # Шаги операции (tirou1105m000) Используйте этот сеанс чтобы определения шагов операции микромаршрута. Связанные темы Микромаршрут Изделие Изделие, которое возникает в любом модуле пакета Производство. Производство Это закупаемое, изготовляемое или типовое изделие, которое используется в типовой/производственной спецификации изделий или в типовом/производственном маршруте. Маршрут Последовательность операций, требуемая для производства изделия. Для каждой операции указываются - задание, механизм, рабочий центр, а также информация о времени наладки и времени цикла. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. / Номер, который идентифицирует запись данных или шаг в последовательности работ. Порядковые номера используются в различном контексте. Обычно LN генерирует порядковый номер для следующего изделия или шага. В зависимости от контекста вы можете перезаписать данный номер. Иногда вы можете влиять на нумерацию, устанавливая соответствующие параметры. Шаг операции Разбивка одной операции маршрута на несколько шагов. Шаг операции может содержать информацию - инструкции по выполнению операции, информацию об используемом инструменте, и информацию по технологии производственного процесса. Ссылочный Указатель Обозначает место для установки компонента изделия, например, где необходимо выполнить монтаж электронного компонента на печатной плате. Ссылочные указатели часто применяются в электронике, их источником может являться станция Автоматизированного проектирования (Computer-Aided Design - CAD). Из этого поля можно вызвать для просмотра и выбора сеанс Ссылочные указатели по изделиям (tcibd0120m000). Связанные темы Обзор ссылочных указателей Маршрут Количество изготавливаемого изделия, на котором основывается маршрут. Объем маршрута позволяет включить очень малые значения времени операции в маршруте изделия. Пример
Объем маршрута | 100
Время цикла | 60 Минут
За период времени 60 минут, производится 100 изделий. Следовательно, время операции одного изделия составляет 0.6 минут. Маршрут Физическая величина, в которой выражаются изделия или товары. Например, количество древесины может выражаться как длина посредством использования единицы в один метр или как объем при использовании единицы в один кубический метр. |