| # Конфигуратор (введение) В этом разделе приводится краткое описание работы Конфигурации продукта (PCF) в LN. Зачем нужен конфигуратор продукции Конкурентная способность компании все больше и больше зависит от скорости, с которой компания выполняет требования заказчиков. В современном бизнесе важна способность доставить заказчику особый заказной продукт в те же сроки, что доставляются типовые продукты. В традиционной системе управления производством структура продукта состоит из: Данных изделия, таких, как время поставки и себестоимость. Данных, связанных со структурой изделий, таких, как спецификация изделия. Данных об операциях, таких, как маршруты. Заданные таким образом данные производства подходят только для компаний, производящих малое количество наименований. Если производится большое число конечных вариантов исполнения, сборка или изготовление продуктов, как правило, только начинается после поступления заказа от заказчика. В таких случаях традиционная информационная система может столкнуться с проблемами, связанными с количеством, сложностью и упорядоченностью производственных данных. Также могут возникнуть трудности с доступностью информации в нужное время. Почти каждая компания, занимающаяся сборкой на заказ, использует варианты исполнения. При этом нельзя заранее задать структуры продуктов для всех конечных вариантов исполнения. Решением этой проблемы может служить конфигурация продукта. Управление конфигурацией позволяет получить продуманный модульный дизайн продукта с соответствующими функциями утверждения и принятия решений, предоставляемыми информационной системой для повышения уровня хозяйственного контроля. LN есть такое приложение - это Конфигурация продукта (PCF). Ниже в этом разделе вы найдете обзор основных принципов настройки Конфигурации продукта (PCF) и работы с этим приложением. Установка конфигуратора продукции Перед установкой конфигуратора в LN нужно задать тип Типовое в модуле Базовые данные изделия, т.е. так называемые типовые изделия. Типовое изделие может обладать различными связанными с ним свойствами. Свойства продукта служат основой для процедуры задания характеристик продукта. Для каждого свойства можно задать различные опции, отражающие возможности выбора на базе того или иного свойства. Например, для свойства COLOR (ЦВЕТ) можно задать опции красный, желтый и синий. При помощи ограничений можно исключить некоторые опции или задать обязательную опцию для выбора. Комбинация выбранных для типового изделия опций определяет вариант исполнения. Просмотр, задание и ведение данных конфигурации для типового изделия осуществляется в одном сеансе - Конфигурируемое изделие - Структура (tipcf3100m100). Многоязыковая поддержка позволяет задавать свойства продукта на разных языках. Для каждого свойства можно задать одну или несколько опций на нескольких языках. Можно указать, какие опции доступны для свободного выбора, а какие связаны с конкретной областью. Можно задать цены продаж и закупок для каждого типового изделия. На основе цены продажи, заданной для типового изделия, LN рассчитывает цены продажи для вариантов исполнения. Закупочные цены используются при закупке типовых изделий, скажем, компонентов типовых подсборок или конечных изделий. См. Определение модели продукта Использование конфигуратора продукции в LN После установки конфигурации продукта можно, конфигурируя продукт для заказчика, выбирать опции для всех свойств продукта. Учет требований заказчика приводит к созданию варианта исполнения. Этот процесс контролируется при помощи набора правил принятия решений - ограничений. Ограничения указывают на то, какие компоненты и операции могут или не могут быть использованы для того или иного варианта исполнения. Конфигуратор продукта можно вызвать из разных мест LN, как показано в приведенной ниже таблице. В зависимости от того, где сконфигурирован продукт, вариант исполнения получает тип ссылки, который можно увидеть в сеансе Варианты исполнения (tipcf5501m000).
Где запускается конфигуратор? | Сеанс в котором конфигуратор запускается по триггеру | Тип ссылки
--- | --- | ---
В Конфигураторе продукта (PCF)), Производство | Варианты исполнения (tipcf5501m000) | Стандартная модификация
В Управление проектами (PCS)), Производство | Генерация структуры проекта для варианта исполнения (tipcs2220m000) | Проект (PCS) или Бюджет, зависит применяется ли вариант испонения в проекте или в бюджете.
В строке коммерческого предложения на продажу, Продажи | Коммерческие предложения на продажу (tdsls1500m000) | Коммерческое предложение
В строке заказа на продажу, Продажи | Заказы на продажу (tdsls4100m000) | Заказ на продажу
В Техническом расчете проекта (PTC), Проект | Бюджет элементов (строки материалов) (tpptc1510m000) Бюджет элементов (строки материалов) (tpptc1510m000) | Проект
В Планирование потребностей, Проект | Запланированные PRP складские заказы (tppss6115m000) | Проект
За дополнительной информацией обратитесь к Использование модели продукта в коммерческом предложении на продажу Использование модели продукта в заказе на продажу Генерирование структуры (проекта) После создания варианта исполнения должна быть создана структура продукта на основе варианта исполнения. Структура типового продукта генерируется в следующих сеансах, в зависимости от того, где сгенерирован вариант исполнения: Генерация структуры (бюджета PCS) для КП продаж (tdsls1201m100) Генерация структуры (бюджета PCS) для заказов на продажу (tdsls4244m000) Генерация структуры проекта для варианта исполнения (tipcs2220m000) Структура в общем состоит из данных о: Свойств продукта. Опций продукта. Ограничений продукта. Данных типового изделия. Типовой спецификации изделия. Типовой маршрут. Если политика заказа для типового изделия, на котором основан вариант исполнения - На заказ, должен быть создан проект PCS для генерирования структуры проекта. Если политика заказа типового изделия Анонимный, проект не нужен. Связанные темы Процедуры PCF |