| # Расчет "узкого" рабочего центра и производительности Для каждого маршрута, заданного для RPT-изделий, а также для типовых маршрутов LN вычисляет: Какой рабочий центр является "узким местом" (критическим) для данного маршрута. Производительность для критической операции. Чтобы определить "узкий" рабочий центр, нужно вычислить производительность каждого рабочего центра на данном маршруте. Производительность рассчитывается за минуту или за час, в зависимости от значения поля Единица производительности в сеансе Параметры Маршрутов (tirou0100m000). Производительность операции маршрута для рабочего центра вычисляется следующим образом: Критическая производительность делится на 60 только в том случае, если в поле Единица производительности в сеансе Параметры Маршрутов (tirou0100m000) указано Минута. Расчет производительности может выполняться и для стандартного маршрута, и для маршрута изделия. Для маршрута изделия коэффициент производительности для планирования зависит от значения в поле Коэф.производит.для Планирования в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Для стандартного маршрута коэффициент производительности всегда считается равным 100%. По выполнении расчета для всех операций операция с наименьшей производительностью считается критической. Соответствующий ей рабочий центр считается при этом "узким местом", а вычисленная производительность используется как производительность "узкого" рабочего центра. |