| # Обзор модификаций Модификация - это метод контроля периода действия изменений конечного изделия. Можно использовать модификации в целях ограничений или для моделирования исключений из стандартного конечного изделия, чтобы была возможность производить изменения без необходимости определять отдельные коды изделия. В результате, вам не нужно вести отдельные спецификации изделия для каждой комбинации изменений. Конечными изделиями могут быть, например, самолеты или туристские автомобили. Отклонения состоят из относительно малых изменений конечного изделия. Например, установка красных сидений вместо синих или особый тип радара или кондиционера на во всем остальном стандартном самолете. Можно использовать модификацию для выполнения изменений, если: Выполняется небольшой объем изменений. Изменения выполняются для относительно малых подгрупп конечных изделий. Изменения производятся в результате запросов заказчиков, во время проектирования или производства. Основные концепции модификации В модификации можно различать несколько концепций: Модификация Требование Исключение Модификация Модификация - это код, который привязывается к конечному изделию с целью идентификации и который может представлять отклонение (отклонения) от стандартного конечного изделия. Можно связать модификацию с изготавливаемыми изделиями и закупаемыми изделиями. Более детальную информацию смотри в разделе справки Модификации. Требование Требование в модификации - это бизнес-причина, которую вы определяете, чтобы описать модификации и изменения для изделия (исключения). Требование выражается исключениями следующим образом. Требования могут указывать, например, предписания: США: Предписания США ЕС: Европейские предписания АЗИЯ: Азиатские предписания Требования также могут относиться, например, к модели изделия: УПРОЩЕННАЯ: Модель с ограниченными характеристиками СТАНДАРТНАЯ: Модель со стандартными характеристиками УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ: Модель с улучшенными характеристиками Исключение Исключение в модификации - это определение отклонения, которое применяется к модифицируемому изделию. Исключение указывает, например, на то, используется ли определенная строка спецификации изделия (СИ) или определенная операция технологического маршрута для модификации. Исключения часто создаются как результат требований заказчика или технологических обновлений. Дополнительную информацию смотри в разделе справки Исключения в модификации Как использовать модификацию Можно использовать модификацию следующими тремя способами: Конфигурирование модификаций Как легкий конфигуратор в Продажи Конструкторские исключения Используйте модификации для определения исключений для серии изделия или подгруппы изделий. Можно использовать этот подход в мелкосерийном производстве сложных продуктов, например в самолетостроении и оборонной промышленности. Серии определяются для особого конечного изделия, например, для самолета. Исключения затем определяются, например, для номеров 50 - 100 серии изделия. В соответствии с этим методом модификация использовалась в предыдущих выпусках. Пример этого подхода смотри в разделе справки Конфигурация модификаций. Легкий конфигуратор Используйте модификацию, чтобы конфигурировать изделия по отдельным строкам заказа на продажу. Можно использовать этот подход в крупномасштабных производствах, например в электронной промышленности. Модификация затем используется как «легкий конфигуратор». Пример этого подхода смотри в разделе справки Модификации как легкий конфигуратор в Продажах. Связанные темы Настройка модификаций Модификации Исключения в модификации Конфигурация модификаций Модификации как легкий конфигуратор в Продажах Пример модификации Модификация и завершение производственного заказа Взаимозаменяемость модификаций Идентичные конфигурации модификаций Определение пользовательских ограничений в модификации Процедура заказа на переделку для модификаций Модификация в управлении Проектом PCS Использование модификаций в EDM Unit effectivity in Enterprise Planning Обзор номерных изделий |