| # Управление загруженностью, объемы производства/стоимость Метод планирования Управление загруженностью может функционировать двумя способами: На основе производственных объемов (количеств) На основе стоимости производственных объемов Способ функционирования процесса планирования определяется значениями флагов Учитывать материальные затраты и Учитывать производственные затраты в сеансе Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000). В соответствии с этим показываются показатели деятельности в сеансе Показатели управления загруженностью (cpwlc2520m000). Объемы производства Если оба флага Учитывать материальные затраты и Учитывать производственные затраты сброшены, LN планирует в объемах. Если производственный план нужно менять в соответствии с ограничениями, система LN минимизирует изменения в терминах общих производственных количеств, отстающих от графика или опережающих график. Стоимость производства Если хотя бы один из флагов Учитывать материальные затраты или Учитывать производственные затраты установлен, система LN планирует на основе стоимости. Если производственный план нужно менять в соответствии с ограничениями, система LN минимизирует изменения в терминах общей стоимости изделий, изготовляемых раньше или позже. Производственная стоимость рассчитывается так:
     Объем производства x (Материальные и/или производственные затраты)
Связанные темы Управление загруженностью, алгоритм планирования |