| # Структура варианта исполнения (tiapl3110s000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра и изменения структуры варианта исполнения. Связанные темы Обзор планирования сборки Графики участков Вариант исполнения Код варианта исполнения, для которого показывается структура варианта исполнения. Осн.Изделие Код типовое изделие или изготовляемого изделия для которого Источник поставки по умолчанию- Сборка. Номер позиции Номер позиции компонента, идентифицирующий комбинацию основного изделия и подизделия. По-умолчанию, LN показывает последний используемый номер позиции, плюс 10. Эта процедура определяет последовательность 10, 20, 30, и т.д. Нумерация позиций не имеет ограничений. Рекомендуется использовать значения по умолчанию, так чтобы можно было вставить промежуточные номера компонентов. Изделие Типовое изделие или инженерный модуль, находящиеся непосредственно на следующем уровне показываемого основного изделия в структуре варианта исполнения. Тип изделия Тип изделия подизделия. Тип изделия либо Типовое, либо Инженерный модуль. Текст СИ Если этот флаг установлен,, к данному подизделию прикреплен текст. Текст содержит дополнительную информацию об изделии. Этот текст должен быть введен в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Допол. Информация Это поле хранит информацию, которую вы хотите видеть немедленно, в противоположность информации в тексте СИ. Показываемая информация вводится в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Операция Операция к которой закупаемое конфигурируемое изделие привязано. Примечание Чтобы использовать закупаемые конфигурируемые компоненты Вы должны выбрать флаг Несколько продаж одной конфигурации в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). За более подробной информацией по закупаемым конфигурируемым изделиям, обратитесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Сборочная линия Сборочная линия к которой закупаемое конфигурируемое изделие привязано. Примечание Чтобы использовать закупаемые конфигурируемые компоненты, выберите флаг Несколько продаж одной конфигурации в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). За более подробной информацией по закупаемым конфигурируемые изделия, обратитесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Участок лин. Участок на линии к которому закупаемое конфигурируемое изделие привязано. Примечание Чтобы использовать закупаемые конфигурируемые компоненты, выберите флаг Несколько продаж одной конфигурации в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). За более подробной информацией по закупаемым конфигурируемые изделия, обратитесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Р.Зона Лин. Рабочая зона на линии к которой закупаемое конфигурируемое изделие привязано. Примечание Чтобы использовать закупаемые конфигурируемые компоненты, выберите флаг Несколько продаж одной конфигурации в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). За более подробной информацией по закупаемым конфигурируемые изделия, обратитесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия |