| # Работы (tipcs4101m000) В этом обзорном сеансе можно составить список работ по проекту. В сеансе деталей можно определить работы. Работы используются для выполнения сетевого планирования по проекту и для того, чтобы: Определить приблизительные потребности в материале и мощности проекта, которые планируются посредством работ; Контролировать планирование (конечной) сборки для проекта; Определить модули в модульном планировании; Записать структуру проекта в сеансе Структура проекта (tipcs2115m000). Примечание Запись нельзя удалить, если: Проект имеет статус Аннулированный, Законченный, Закрытый или Архивировать; Затраченные часы > нуля; Работа используется в сеансе Структура проекта (tipcs2115m000) Работа используется в сеансе Взаимосвязи работ (tipcs4110m000) Работа используется в сеансе Модульное планирование (tipcs4120m000) Связанные темы Сетевое планирование Проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. На заказ Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. Примечание Не разрешается иметь проект типа Бюджет. Бюджеты используются только для финансовых операций, поэтому нельзя добавить работы для бюджета. Работа Этот код идентифицирует работу в сетевом планировании для проекта. Значение по умолчанию Как правило, LN берет последний порядковый номер, увеличенный на 1. Ключ поиска Альтернативная форма описания, используемая для удобства поиска. Обычно это аббревиатура, акроним или мнемоническая альтернатива полного описания. Задание Задание, которое вы хотите связать с работой Введенное задание используется: в сеансе Часы проекта (PCS) (bptmm1170m000) в момент когда вводится часы для работы. для хранения более детальной информации о работе Связанные темы маршрут Рабочий центр Определенный производственный участок, состоящий из одного или более работника и/или механизма с одинаковыми возможностями, который может рассматриваться как одна единица для целей планирования потребности в мощностях и детального планирования. Менеджер работ Работник, ответственный за планирование и выполнение работ по проекту. Таблица нагрузки мощностей Таблицы нагрузки мощностей показывают, как приблизительная потребность в мощности распределяется по длительности работы. Процент времени выполнения (длительность работы) отсчитывается по горизонтальной оси. Вертикальная ось показывает процент потребности в мощностях (это часть работы, которая должна быть закончена после определенной длительности работы). Эта потребность в мощностях является приблизительной мощностью, записанной для работы. Приблиз.потребность в мощностях Мощность в часах, глобально необходимая для выполнения соответствующей работы. Введите оценочные потребности в мощности в часах для соответствующей работы. С помощью сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000) таблица нагрузки мощностей используется для планирования глобальных потребностей в мощности для соответствующей работы. Коэф.планир. Введите коэффициент планирования, который используется в расчете длительности работы по умолчанию. Коэффициент планирования показывает, сколько работников и механизмов используются одновременно для выполнения работы. LN использует этот коэффициент только для расчета длительности работы по умолчанию на основе глобальных потребностей в мощности и доступных часов в день. Доступная мощность Введите доступную мощность в часах на день Эта мощность используется для расчета длительности работы по умолчанию. Коэффициент планирования позволяет записать доступную мощность в часах на день для каждого работника или механизма. На основании мощности LN рассчитывает длительность по умолчанию работы, используя соответствующую формулу: Длительность работы по умолчанию = Приблизительная потребность в мощности / (Коэффициент планирования x Доступные мощности) Продолжит.Работы Ранняя дата начала Самая ранняя дата начала для работы - это самая ранняя дата, на которую может быть начата работа. Эта дата определяется с помощью сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Сам.Позд.Дата.Нач. Самая ранняя дата окончания работы, на которую работа может быть закончена. Определите эту дату, используя сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Ранняя дата Оконч. Самая ранняя дата окончания для работы - это самая ранняя дата, когда работа может быть завершена. Определите эту дату, используя сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Поздняя дата оконч. Самая поздняя дата окончания работы - это самая поздняя дата, на которую работа может быть закончена. Эта дата определяется с помощью сеанса Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Общий резерв Общий резерв работы - это максимальное время, выраженное в (рабочих) днях, на которые работа может быть сдвинута без изменения планируемой даты завершения соответствующего проекта. Общий резерв рассчитывается следующим образом: Общий резерв = Самое позднее окончание - Самое раннее начала - Длительность работы Самая поздняя дата окончания и самая ранняя дата начала выражаются в днях проекта. Связанные темы Резерв времени Свобод.Резерв Свободный резерв - это число (рабочих) дней, на которые может быть задержано начало работы без изменения резерва последующих работ. Свободный резерв определяется процессом сетевого планирования. Он не может быть изменен пользователем. Связанные темы Резерв времени Желаемая дата начала Желаемая дата начала - это дата, на которую вы хотите начать выполнение соответствующей работы. Эта дата используется только для информации. Однако, желаемая дата начала сравнивается с самой ранней и самой поздней датами окончания и со ссылочной датой с помощью сеанса Генерация сообщений сетевого планирования (tipcs4211m000), что вызывает создание сообщения об исключении. Желаемая дата оконч. Желаемая дата окончания - это дата, на которую вы хотите прекратить выполнение соответствующей работы. Эта дата используется только для информации. Однако, желаемая дата окончания сравнивается с самой ранней и самой поздней датами окончания и со ссылочной датой с помощью сеанса Генерация сообщений сетевого планирования (tipcs4211m000), что вызывает создание сообщения об исключении. Факт.дата начала Введите фактическую дату начала, при условии, что значение поля Процент выполнения отличается от 100%. Примечание Фактическая дата начала обновляется также посредством сеанса Обработка часов и затрат (bptmm1203m000), если по соответствующей работе были введены часы в сеансе Часы проекта (PCS) (bptmm1170m000). Факт.Дата Оконч. Введите фактическую дату окончания, что значение поля Процент выполнения отличается от 100% Примечание Фактическая дата окончания обновляется, если: Ввести часы для соответствующей работы в сеансе Обработка часов и затрат (bptmm1203m000). Выполнить сетевой расчет в сеансе Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Оценка работы Если этот флаг установлен,, поле является показателем того, должна ли соответствующая работа быть включена в расчет оценочной себестоимости для проекта. Это может быть особенно важным для непрямых работ, например конструирования. Статус Является показателем хода выполнения проекта. Агрег.оценоч.мощн. [Ч] Агрегированная потребность в мощностях в часах, зависящая от рабочего центра, в котором запланировано выполнение работы Агрегированная потребность в мощностях рассчитывается с помощью сеанса Агрегирование оценочной мощности в проект (tipcs4201m000) на основании структуры проекта и проектного конструирования. Это возможно, только если операции были связаны с работами в маршруте. В зависимости от значения поля Критические мощности для планирования в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000), для расчета агрегированных потребностей в мощности используется Мощность человека или Мощность механизма. Агрегированная потребность в мощностях воспроизводится только для информации и может быть использована для проверки или контроля приблизительных запланированных часов по работе. Ход выполнения Потраченная критическая мощность Фактические часы, затраченные на соответствующую работу. На основании часов операции, связанных с работой, LN автоматически обновляет это значение в сеансе Обработка часов и затрат (bptmm1203m000). LN показывает число затраченных часов, рассчитанных в сеансе Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000). Факт.человеко-часы Фактические человеко-часы заносятся и обрабатываются в подсистеме Персонал. Факт.Маш.-часы Фактические машино-часы заносятся и обрабатываются в подсистеме Персонал. Критические мощности для планирования Значение поля Критические мощности для планирования в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000) для соответствующего рабочего центра. Автомат.обновление процента выполнения Если этот флаг установлен,, поле Процент выполнения определяется автоматически, если используется либо сеанс Обработка часов и затрат (bptmm1203m000), когда обрабатываются часовые операции, либо сеанс Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000), когда выполняется сетевой расчет для проекта. Процент выполнения Введите процент выполнения для работы. Ввести процент можно, только если флаг Автомат.обновление процента выполнения выбран. Если флаг Автомат.обновление процента выполнения выбран, процент завершения определяется автоматически. Расчет производится следующим образом: Если часы вводятся в поле Приблизительные потребности в мощности: Процент завершения = Использовано / Приблизительная потребность в мощностях Если часы вводятся в поле Приблизительные потребности в мощности: Процент завершения = Потраченные часы / (Коэффициент планирования x Доступные мощности x Фактическая длительность) Процент завершения является показателем хода выполнения работы. Поле Потраченная критическая мощность обновляется, если часы для работы регистрируются в сеансе Обзор часов и затрат работника (bptmm1100m000). Если число зарегистрированных часов для работы превышает число часов в поле Приблизительные потребности в мощности, процент в поле Процент выполнения будет превышать 100%. Однако, воспроизводимое значение в поле Процент выполнения никогда не будет больше 99%. Причина состоит в том, что если процент не превышает 99%, можно продолжать регистрацию часов. Если флаг Автомат.обновление процента выполнения не выбран, можно вручную изменять процент до 100%. Если процент равен 100%, больше нельзя регистрировать часы. Примечание Из-за нелинейного распределения потребностей в мощности процент завершения связан не с временем выполнения, а с глобальными потребностями в мощности. Если вы выбираете автоматический расчет процента завершения, этот процент определяется на основе глобальных потребностей в мощности и фактических затраченных часов. Проекты LN запускает сеанс Проекты (tipcs2101m000), в котором можно поддерживать данные проекта. Взаимосвязи работ LN запускает сеанс starts Взаимосвязи работ Взаимосвязи работ (tipcs4110m000), в котором можно поддерживать взаимосвязи работ проекта. Таблица нагрузки мощн. Запускает сеанс Таблица нагрузки мощностей (tipcs4131m000), в котором можно поддерживать таблицу загрузки мощностей для данной работы. Генерация сетевого планир. Нажмите для генерации сетевого плана для данного проекта. Приблиз.загрузка мощностей по проекту Нажмите для показа приблизительной загрузки мощностей для данного проекта и работы. Примерная загрузка мощностей по РЦ Нажмите для показа приблизительной загрузки мощностей для данного рабочего центра и работы. |