| # Генерация связей разметки (cprrp0240m000) Используйте этот сеанс чтобы генерирования связей разметки, показывающих, какие заказы на материалы связаны с какими заказами на конечные изделия. Различие между данным сеансом и сеансом Генерация позаказного планирования (cprrp1210m000) состоит в том, что данный сеанс генерирует только связи разметки. Сеанс Генерация позаказного планирования (cprrp1210m000) генерирует запланированные заказы, а дополнительно также и связи разметки. Связанные темы Разметка для запланированных заказов Сценарий Идентификация общего решения по планированию. Каждый сценарий представляет собой одно общее решение планирования и включает в себя определенные настройки для планирования изделий и ресурсов. Можно воспользоваться сценариями для анализа и сравнения различных опций планирования и найти оптимальное решение планирования. Например, можно варьировать прогноз спроса или стратегии выбора источников. Один из сценариев является фактическим (действующим) сценарием, соответствующим реальной ситуации планирования. Передать запланированные заказы и производственные планы на уровень выполнения системы LN можно только из фактического сценария. Уровень плана Уровень в структуре иерархии планирования. Когда вы планируете на более высоком уровне плана, планы являются более общими и менее детализированными. Пример Уровень плана 1 является самым высшим уровнем; чем больше номер уровня плана, тем ниже уровень планирования. Опции Прогон нетто-изменений Если этот флаг установлен, LN обновляет связи разметки только для плановых единиц, помеченных как измененные с момента последнего обновления разметки. Если плановая единица изменилась с момента последнего обновления разметки, то устанавливается флаг Нетто-изменения разметки в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Для большей информации, обратитесь к разделу Нетто-обновление разметки в теме Разметка для запланированных заказов. Удалить текущие отношения разметки Если этот флаг установлен, LN удаляет все связи разметки для всех сценариев прежде, чем будут сгенерированы обновленные связи разметки. Если вы отмечаете этот флаг, то получаете лучшую производительность системы. Однако, если вы хотите сохранить связи разметки для других сценариев, вы должны очистить этот флаг. Параллельная обработка Если этот флаг установлен, LN для повышения производительности распределяет расчеты по нескольким виртуальным машинам, известным также как bshell. Связанные темы Выполнение RRP, Параллельная обработка Сообщения об исключительной ситуации Сохранить сообщения об исключительной ситуации Если этот флаг установлен, Планирование предприятия обновляет сообщения об исключительной ситуации в сеансе Сообщения об исключительной ситуации по плановику и изделию (cprao1125m000). Сообщения об исключительной ситуации разметки также обновляются. Связанные темы Сообщения об исключительной ситуации в Планировании предприятия Сигналы разметки Печатать сообщения об исключительной ситуации Если этот флаг установлен, LN распечатывает обзор созданных сообщений об исключительной ситуации в отчете. Кроме того, можно отправить отчет для просмотра на экран, чтобы кратко ознакомиться с проблемами планирования. LN также сохраняет сообщения об исключительной ситуации в базе данных. Сообщения об исключительной ситуации в отчете менее детализированы, чем сообщения об исключительной ситуации, хранящиеся в базе данных. Для просмотра этих деталей используются следующие сеансы: Сообщения об исключительной ситуации по плановику (cprao1120m000) Сообщения об исключительной ситуации по плановику и изделию (cprao1125m000) Сообщения об исключительной ситуации по ресурсу (cprao1130m000) Сохранить сообщения для плановика Работник, которому система LN отправляет все созданные сообщения об исключительной ситуации. Если это поле не заполнено, система LN отправляет сообщения об исключительной ситуации по изделию плановику, который связан с этим изделием в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Если с данным изделием не связан плановик, система LN сохраняет сообщения об исключительной ситуации по изделию без указания плановика. LN сохраняет сообщения об исключительной ситуации, не относящиеся к изделию, также без указания плановика. Генерировать Запускает процесс генерирования связей разметки. |