| # Участок линии - Очередность (tiasl4500m000) Используйте этот сеанс чтобы вывода запланированных данных для участка линии. Можно просмотреть последовательность заданий на сборку, запланированных и фактических, и вывести на экран такие атрибуты задания на сборку, как: Запросил ли другое задание, которое задано в сеансе Определение триггера процесса (tiasl8100m000), старт данного задания. Было ли смещено время выполнения данного задания. Можно ли изменить позицию задания, которую можно изменять здесь. Имеет ли задание рабочей зоны статус Замороженный. При помощи команды "Показ заданий" из меню соответствующий можно выбрать, какие заказы нужно просмотреть. Все задания. Задания, запросившие старт. Стартовавшие. Завершенные. Связанные темы Обзор управления сборкой Задания на сборку Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Загрузка рабочих зон на линии Тип последов. Очередности, генерируемые в сеансе Моделирование и создание очередностей (tiasl4200m000): Фактический последовательность, которая не может быть изменена в сеансе Переопределение набора заданий (tiasl3220m000). Сгенерированный последовательность, которая может быть изменена в сеансе Переопределение набора заданий (tiasl3220m000). Участок лин. Каждый участок линии имеет индивидуальную последовательность заданий. Следующий Участок Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Позиция Идентификатор для задания на сборку на данном участке. Позиция задания представляет собой последовательность, в которой обрабатывается задание. Задание на сборку Задание на сборку изделия на одной сборочной линии или более. Статусочередности План.время начала Время начала работы над заданием на сборку на текущем участке линии в соответствии с первоначальным планом, сгенерированным во время установки очередности сборки Заплан.вр.оконч. Время окончания работы над заданием на сборку на текущем участке линии в соответствии с первоначальным планом, сгенерированным во время установки очередности сборки. Данное время должно быть позднее, чем План.время начала. Запланированная дата окончания транспортировки Дата и время к которому подсборка должна быть поставлена из снабжающей линии на данный участок. За дополнительной информацией обратитесь к Время транспортировки для связанных сборочных линий. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями НачалоЗапрошено Данный параметр представляет собой поле вывода информации. Если этот флаг установлен,, ясно, что задание на сборку может стартовать на интересующем участке линии. Другими словами, задание на сборку разблокирован для сборки на данном участке линии. Вы можете выбрать этот флаг в сеансе Запрос начала - Задание на сборку на рабочей зоне (tiasc4200m000). Вы можете запустить сеанс Запрос начала - Задание на сборку на рабочей зоне (tiasc4200m000) Из меню соответствующий в сеансе Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000). При помощи вызываемого процессом рабочего потока. Триггеры определяются в сеансе Определение триггера процесса (tiasl8100m000). В сеансе Определение триггера процесса (tiasl8100m000), определите сеанс Запрос начала - Задание на сборку на рабочей зоне (tiasc4200m000) как сеанс, который должен быть запущен триггорным процессом, который определяется в сеансе Определение триггера процесса (tiasl8100m000). Можно потребовать, чтобы задание на сборку на участке сборочной линии-поставщика запускался на основе даты завершения или на основе даты начала этого же задания на основной сборочной линии. Перемещен.требуется Если этот флаг установлен,, данное задание еще не может быть смещен или данные смещения устарели. Задания рабочей зоны для данного задания на сборку должны быть смещены. Изделие Конечное изделие задания на сборку. Факт.время начала Данное поле обозначает время, когда фактически началась работа над заданием на сборку на выбранном участке. Факт.время ок. Данное поле обозначает время, когда фактически закончилась работа над заданием на сборку на выбранном участке. Фикс. Если этот флаг установлен, the запланированная дата поставки of an Задание на сборку. Данный флаг выбирается в следующих случаях: если задания на сборку на основной линии упорядочены, последовательность на участке, связанном с линией-поставщиком, копируется на последний участок линии-поставщика. Так как последовательность на последнем участке должна быть такой же, если между последним участком линии-поставщика и основной линией нет буфера, задание на сборку фиксируется на последнем участке сборочной линии-поставщика. Если последовательность на сборочной линии-поставщике устанавливается отдельно, так, чтобы выполнить запасное задание, которое не попадает на основную линию, позиции фиксированных заданий остаются прежними. Заморож Если этот флаг установлен, статус задания рабочей зоны (LSO) - Замороженный. LSO замораживаются во время процесса Генерации заданий на сборку в модуле Контроля сборочной линии (LAC). Участок линии, так же как и LSO, которые принадлежат участку, замораживаются, если участок лини попадает во временную границу замораживания, которая задается для каждого участка линии. Чтобы попасть во временную границу замораживания, дата выхода LSO с линии минус текущая дата, должна быть меньше, чем значение параметра "заморозить временную границу". При формировании заданий на сборку LN проверяет, должны ли эти задания замораживаться или частично замораживаться. Это также затрагивает использование параметра Кол-во для распределения. Связанные темы Задания на сборку Жесткий заказ Если этот флаг установлен, дата сборки заказа зафиксирована Примечание Если задание на сборку зафиксировано, процессу перепланирования не разрешается перепланировать задание на последнем участке выпускающей линии . Вы можете выбрать данную опцию или не выбрать когда статус задания на сборку Упорядочено или В работе. Связанные темы Перепланирование заданий на сборку (tiasl4220m000) Перепланир. задания на сборку Нажмите, чтобы запустить сеанс Перепланирование заданий на сборку (tiasl4220m000). Моделир.и создание последовательности Нажмите, чтобы запустить сеанс Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000). Показ всех заданий Нажмите, чтобы вывести все заданий на сборку для данной сборочной линии. Показ заданий с запрош. стартом Показать только задания, для которых был запрошен старт в текущем сеансе или при помощи вызываемого процессом рабочего потока. Показ стартовавших заданий Показать только задания, по которым уже начата работа. Показ завершенных заданий Показать только задания, для которых был создан отчет о завершении. |