| # Сборочные линии Сборочные линии состоят из серии участков линии. Участок, в свою очередь, состоит из буфера и одной или нескольких рабочих станций, до следующего буфера. Календарь который связан с Код календаря вместе с Тип доступности который задается в параметрах ASC, определяет рабочие часы сборочной линии. Просмотреть, какие участки линии принадлежат сборочной линии, можно в сеансе Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000). Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000) Просмотреть, какие участки линии принадлежат сборочной линии, можно в сеансе Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000). Участок линии - Рабочие зоны (tiasl1550m000) Опции меню Дополнения соответствующий содержит различные опций для запуска сеансов, связанных со сборочными линиями: Закрытие сборочной линии (tiasc7220m000) Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000) Списание потребностей по план-базису (tiasc7241m000) Сдвиг заданий рабочей зоны (tiasl4230m000) Удаление независимых от состояния данных (tiasl1210m000) Удаление зависимых от состояния данных (tiasl1200m000) Удаление и перенумерация очередностей (tiasl4201m000) Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000) Сборочная линия - Статус (tiasc7520m000) Сборочная линия - Набор производственных заданий (tiasc2501m000) Сборочная линия - загрузка линии (tiasl3500m000) Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000) Опции на Файл позволяют запустить следующие сеансы печати: Печать структуры сборочной линии (tiasl1430m000) Печать затрат по заданию на сборку и линии (tiasc7411m000) Печать финансовых операций по сборочной линии (tiasc7414m000) Связанные темы Обзор управления сборкой Расчет затрат по заданию на сборку Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой |