| # Параметры Спецификации изделия (tibom0100m000) Используйте этот сеанс чтобы: Просмотра установок параметров ретроспективы. Модификации текущих установок параметров. Параметры в данном сеансе используются в модуле Спецификация изделия (BOM). Однако параметры также затрагивают сеансы в других модулях. Например, поле Ед-ца измерения СИ также применяется в модуле Управление конструкторскими данными (EDM) для расчета нетто-количества в конструкторской спецификации изделия. Сеанс обзора Параметры Спецификации изделия (tibom0100m000) состоит из: Ретроспективный список наборов параметров и их дат действия. Текущей набор параметров - наверху списка (без даты). Чтобы просмотреть ретроспективные установки, дважды щелкните по одному из ретроспективных наборов параметров. Чтобы просмотреть или изменить текущий набор параметров, дважды щелкните по набору без даты, расположенному в верхней части списка. Запускается детальный сеанс Параметры Спецификации изделия (tibom0100m000). Выполните нужные изменения и сохраните набор параметров, при этом LN выполнит следующие действия: Добавит новый набор параметров в список. Обновит текущий набор (наверху списка). Действует с даты Дата и время изменения набора параметров. Параметры доступны с этой даты до момента их обновления. У текущего набора параметров дата не указывается. Описание Описание набора параметров. По умолчанию это описание предыдущего набора параметров, во избежание путаницы, нужно очищать это поле и вводить новое описание. Например, можно указать причину изменения параметров. Ед-ца измерения СИ Единица, при помощи которой указывается длина и ширина в спецификациях изделий, например, метры или дюймы. Ед-ца измерения СИ Физическая величина, в которой выражаются изделия или товары. Например, количество древесины может выражаться как длина посредством использования единицы в один метр или как объем при использовании единицы в один кубический метр. Показ СИ по Значение в данном поле определяет, как управлять или просматривать сеансы, которые касаются строк и материалов спецификаций изделий, например, сеанс Спецификация изделия (tibom1110m000) и сеанс подробностей Материалы к отпуску для производ.заказа (ticst0101m100). Данные сеансы можно просматривать по Изделие или по Операция. На практике можно задать спецификацию по Операция для изделий с более большим временем цикла. Таким образом удается предотвратить слишком раннее появление запаса компонентов на складе или в цехе. Обновлять склад в СИ Метод обновления складского количества в СИ. Это поле может иметь следующие значения: Автоматически: Когда материал отпускается и получается на склад для производственного заказа, количество автоматически обновляется в СИ. Интерактивно: Когда материал отпускается и получается на склад для производственного заказа, Вас спрашивают нужно ли обновить количество в СИ. Никогда: Когда материал отпускается и получается на склад для производственного заказа, количество не обновляется в СИ. Текст для Параметров СИ Если этот флажок включен, можно ввести текст. |