| # Диаграмма деталей на миллион Эта Диаграмма используется для сравнения фактических деталей на миллион (PPM) качество исполнения изделий против цели, а значит, измерения (Месяц/Год). Диаграммы взяты из фактических результатов проверок за определенный пользователем период. Пример Диаграммы деталей на миллион создаются на основе данных в Статистика качества изделия (qmptc1140m000) сессии. Пример: Вычерчивается Диаграмма, на основе следующих правил: PPM значения определяются для каждого заказа, происхождения, товар или товар/поставщика, год и период. Предположим, что каждая единица инспектируемого изделия - это возможность. Определить общее количество единиц осмотрены в срок, то есть, общая возможности за период. Определить общее количество единиц осмотрены в срок, то есть, общая дефект за период. Дефекты на удобный случай представляет количество дефектов разделенное на количество благоприятных случаев за период. Дефектов на возможность за период = сумма дефектов на период всего возможностей за период. Дефекты на миллион удобных случаев представляет дефекты за временной период в миллион. Дефектов на миллион возможностей в месяц = дефекта на возможность в месяц x 1000000 Дефектов на миллион в год-это аналогично рассчитывается, используя общее количество возможностей и общего количества дефектов в год. Расчетных данных дефектов на миллион возможностей за период отображается. Каждый период представлен индивидуальной точки на графике. Дефектов на миллион возможностей в год можно строить как рассчитывается средняя величина по всем периодам года или за каждый квартал. Как это работает в LN Вы можете получить доступ к PPM график от Статистика качества изделия (qmptc1140m000) сессия. Диаграмма создана для отображения полей в сессии, для всех периодов выбранного года. Когда несколько периодов, выбранных диапазон расширен в зависимости от выбора. Примечание Если вы выберите периоды 3 и 5, 4 период также отображается для поддержания согласованности. Когда Диаграмма изначально начал, по умолчанию сохраняются в Диаграмма частей на миллион (qmptc1740m000) сессия. Нажмите Изменение карты для изменения значений Ниже приведены параметры для изменения PPM Диаграмма: Включая приемки пропуска партий Этот флаг определяет, будет ли принято пакетов, пропущенных порядок проведения проверок должны быть включены в данные, используемые для создания диаграммы. Повторный контроль Используйте исключая повторной проверки, в том числе и повторная проверка параметров, чтобы определить данные, используемые для создания диаграммы. В следующем примере показано, как отображаются данные в диаграммы для выбранного варианта. Пример Следующие заказы определяются за период:
Единица | Проба | Характеристика 1 | Характеристика 2 | Характеристика 3 | Результат
1 | 1 Единица | Пройден | Не пройден | Не пройден | 1 Проба ошибка
2 | 1 Единица | Пройден | Пройден | Пройден | 1 Проба пройдена
3 | 1 Единица | Не пройден | Не пройден | Не пройден | 1 Проба ошибка
4-5000 | 4996 единиц | Пройден | Пройден | Пройден | 4996 Пробы прошли
В результате 2 ошибки из выборки 5000 или 2/5000 *1 000 000 или 400 ppm.
Контроль по заказу | Объем заказа | Объем пробы | Принято / Отклоненный | Заказ на повторный контроль
1 | 100: | 100: | Принято |
2 | 200 | 200 | Отбраковано | 3
3 | 200 | 200 | Отбраковано |
4 | 200 | 200 | Отбраковано |
5 | 200 | 200 | Принято |
6 | 200 | 200 | Отбраковано | 7
7 | 200 | 200 | Отбраковано | 8
8 | 200 | 200 | Принято |
Совокупные результаты: Принятое кол-во, исключая повторный контроль 300 (Заказ 1, 4 и 5). Отбракованное кол-во, исключая повторный контроль 600 (Заказ 2, 4 и 6). Принятое кол-во, включая повторный контроль 500 (Заказ 1, 5 и 8). Забракованное количество включая вновь контролируемые: 400 (Заказ 3 и 4). Результаты отображаются в отчете.
Принято, исключая повторный контроль | Отбраковано, исключая повторный контроль | Принято, включая повторный контроль | Отбраковано, включая повторный контроль | Кол-во
300 | 600 | 500 | 400 | 0
Если вы установите флажок исключить повторного осмотра параметр, данные на диаграмме изображено, как: Принято - 300 Отклонено - 600 Если вы установите флажок исключить повторного осмотра параметр, данные на диаграмме изображено, как: Принято - 500 Отклонено - 400 |