| # Замена изделий в СИ (tibom1212m000) Используйте этот сеанс чтобы замены или удаления изделий, применяемых в спецификациях изделий (СИ). Связанные темы Структура многоуровневой СИ Заменяемое изделие Код для изделия, которое должно быть заменено в спецификациях изделий (СИ). Заменяющее изд. Код заменяющего изделия в спецификациях изделий (СИ). Если заменяющее изделие не введено, исходное изделие удаляется. Дата проверки Дата, используемая для выбора строки СИ, подлежащей замене. Строка СИ выбирается только в том случае, когда дата проверки находится между датами начала и окончания действия строки СИ. Действует с Дата, начиная с которой новые изделия будут использоваться вместо старых изделий. Значение по умолчанию Текущая дата. От изделия Диапазон изготавливаемых изделий, для которого нужно заменить одно или несколько изделий-компонентов СИ. До издел. Диапазон изготавливаемых изделий, для которого нужно заменить одно или несколько изделий-компонентов СИ. Сохран.исходное изд. Если этот флаг установлен, LN не удаляет строки СИ для изделия, которое нужно заменить. LN использует новый порядковый номер СИ (как подраздел старого номера позиции) для заменяющего изделия. Это позволяет просмотреть изделия, которые были заменены, и обеспечивает возможность ретроспективы строк СИ. Сохранять дату "Дейст. с" Если этот флаг установлен,, то Вы больше не можете использовать поле Действует с. В результате строка СИ, для которой изделие заменено, сохраняет свою исходную дату начала действия. Если этот флаг сброшен,, то дата в поле Действует с- дата начала действия измененной строки СИ. Также заменять и связан.с КСИ Если этот флаг установлен, LN будет также удалять изделия, применяемые в конструкторских СИ. |