| # Замена устаревших материалов и назначение расходуемых материалов в СИ В данном разделе описывается как заменить устаревший материал замещающим материалом в спецификации изделия (СИ) и объявить устаревший материал расходуемым материалом. Введение в концепцию расходуемых материалов представлено в разделе Использование оставшегося запаса устаревших изделий. Примечание Эта функциональность доступна только если флаг Расходуемые и альтернативные материалы выбран в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Конструкторские единицы Если вы используете модуль Управление конструкторскими данными (EDM) для управления изменениями СИ, вы не должны использовать эту процедуру. Подробнее - в разделе Задание альтернативных материалов. Замещение устаревшего материала в одной СИ Для замены устаревшего компонента выполните следующее: Запустите сеанс Спецификация изделия (tibom1110m000). Введите строку СИ с таким же номером позиции СИ, как и у устаревшего компонента. Введите для устаревшего компонента в поле Действует до дату, когда должно произойти переключение. Введите эту же дату в поле Действует с для нового компонента. Если устаревший компонент больше не используется ни в какой СИ, вы должны установить последнюю разрешенную дату заказа изделия в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000). Если последняя разрешенная дата заказа указана по складу, то следует использовать сеанс Склад - Изделие (whwmd2510m000). Если вы вводите компонент с тем же самым номером позиции СИ, что и у существующего компонента, LN автоматически вставляет устаревший материал в качестве расходуемого материала в сеанс Расходуемые и альтернативные материалы (tibom0150m000). Замещение устаревшего материала в спецификациях изделий Используйте данную процедуру в случае, когда заменяемое изделие больше не используется ни в одной СИ. Если вы заменяете материал в одной СИ и продолжаете использовать этот материал в другой СИ, вы не должны превращать этот материал в расходуемый материал. Шаг 1. Печать применяемости компонентов СИ (tibom1412m000) При необходимости можно напечатать обзор спецификаций изделий, использующих изделие в качестве компонента. Шаг 2. Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000) В сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000) установите поле Дата послед. прин. заказа на последнюю дату, когда вы все еще можете заказать устаревшее изделие. Введите дату, которая находится в ближайшем будущем. Шаг 3. Проверка определений расходуемых материалов (tibom0251m000) Используйте сеанс Проверка определений расходуемых материалов (tibom0251m000) для печати спецификаций, которые используют устаревшее изделие в качестве материала без каких-либо альтернатив. Шаг 4. Замена изделий в СИ (tibom1212m000) На этом шаге вы добавляете заменяющий материал в соответствующие СИ. В сеансе Замена изделий в СИ (tibom1212m000) выполните следующие шаги: Введите заменяемое изделие и заменяющее изделие. Введите дату в поле Действует с, которая не позднее, чем последняя разрешенная дата заказа устаревшего изделия. В разделе Диапазон выборки введите диапазон основных изделий, чьи спецификации должны быть скорректированы. Установите флаг Сохран.исходное изд., чтобы сохранить информацию о ретроспективе СИ. Эта установка рекомендуется, но не обязательна. Не устанавливайте флаг Сохранять дату "Дейст. с". Остальные поля установите по своим потребностям. Нажмите Заменить. Шаг 5. Копирование изделия в альтернативные материалы (tibom0250m000) На этом шаге вы указываете, что система должна продолжать использовать устаревший материал до тех пор, пока не иссякнет его запас. В сеансе Копирование изделия в альтернативные материалы (tibom0250m000) выполните следующие шаги: В поле Альтернат. материал введите устаревший материал. В поле Альтернатива для изделия введите заменяющий материал, который вы только что внесли в спецификации. В общем, диапазон основных изделий, чьи спецификации должны быть скорректированы, включает все основные изделия. Установиет в поле Приоритет значение Добавить как Верхний. Максимальным (верхним) приоритетом является Расходуемый. Нажмите Создание. Шаг 6. Спецификация изделия (tibom1110m000) Вы можете использовать сеанс Спецификация изделия (tibom1110m000) для просмотра результатов замены. Чтобы посмотреть расходуемый материал, выполните следующие шаги: Выберите Строку СИ только что внесенного материала. В меню соответствующий, нажмите Расходуемые и альтернативные материалы. Изъятие полностью израсходованных материалов Изъятие полностью израсходованных материалов Время от времени вы можете выполнять сеанс Удаление расходуемых материалов из альтерн.материалов (tibom0252m000) для чистки спецификаций после того, как устаревший материал полностью израсходован. Если вы хотите быть уверенными, что последнее оставшееся количество устаревшего изделия сохранено в качестве запасных частей, вам следует изменить склад изделия на склад, который не включается в Планирование предприятия. Поле Склад в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000) показывает склад изделия. Флаг Включить в Планир.Предпр. в сеансе Склады (tcmcs0503m000) определяет, включается ли склад в Планирование предприятия. Связанные темы Использование оставшегося запаса устаревших изделий Расходуемые и альтернативные материалы в Планировании предприятия Задание альтернативных материалов |