| # Модификация Модификация - это метод контроля периода действия изменений конечного изделия. Можно использовать модификации в целях ограничений или для моделирования исключений из стандартного конечного изделия, чтобы была возможность производить изменения без необходимости определять отдельные коды изделия. В результате, вам не нужно вести отдельные спецификации изделия для каждой комбинации изменений. Конечными изделиями могут быть, например, самолеты или туристские автомобили. Отклонения состоят из относительно малых изменений конечного изделия. Например, установка красных сидений вместо синих или особый тип радара или кондиционера на во всем остальном стандартном самолете. Можно использовать модификацию для выполнения изменений, если: Выполняется небольшой объем изменений. Изменения выполняются для относительно малых подгрупп конечных изделий. Изменения производятся в результате запросов заказчиков, во время проектирования или производства. Основные концепции в модификациях следующие: Модификации: Модификация - это код, который привязывается к конечному изделию с целью идентификации и который может представлять отклонение (отклонения) от стандартного конечного изделия. Можно связать модификацию с изготовленными изделиями или закупленными изделиями. Требования: Требование в модификации - это бизнес-причина, которую вы определяете, чтобы описать модификации и изменения для изделия (исключения). Требование выражается исключениями следующим образом: Требования могут указывать, например, предписания: USA: Предписания США EUR: Европейские предписания ASIA: Азиатские предписания Требования также могут относиться, например, к модели изделия: LIGHT (упрощенная): модель с ограниченными характеристиками NORMAL (стандартная): модель со стандартными характеристиками ADVANCED (усовершенствованная): модель с улучшенными характеристиками Исключения: Исключение в модификации - это определение отклонения, применимое к модифицируемому изделию. Исключение указывает, например, на то, используется ли определенная строка спецификации изделия (СИ) или определенная операция технологического маршрута для модификации. Исключения часто создаются из потребностей заказчика или как результат технологических обновлений. Печать использования модификаций (tcuef0412m000): Вы можете использовать модификации в целях разметки. Если модификация указывается в строке заказа на продажу, то Планирование предприятия передает эту модификацию в Производство, Снабжение и Складирование. Таким образом вы можете отследить изделие с определенной модификацией. Печать отчета о ходе выполнения (tcuef0414m000): Можно распечатать отчет, который очерчивает ход выполнения работ по PCS-проекту, строк заказа на продажу, частичных платежей по заказу на продажу, заказов на закупку, производственных заказов и работ по заказу на обслуживание, которые связаны с модификацией. Ход выполнения указывается в отчете в столбце статуса. Параметры модификаций (tcuef0100s000): Можно также вести параметры модификаций. Пример Ваша компания производит туристские автомобили. Стандартная конфигурация туристского автомобиля предусматривает синие сиденья и кондиционер. Однако, по запросу заказчика может быть установлено несколько дополнительных опций. Например, заказчик хочет иметь зеленые сиденья вместо синих или хочет установить телевизор. Если клиент заказывает две различные конфигурации, необходимо создать две строки заказа на продажу. Модификация генерируется для каждой строки заказа на продажу, например модификации 4500 (зеленые сиденья) и 4501 (установленный телевизор). Можно конфигурировать туристский автомобиль из строки заказа на продажу. Требование ЗЕЛЕНОЕ СИДЕНЬЕ выбирается для 4500, а требование TV выбирается для 4501. Модификации используются в программе планирования заказа в Планировании предприятия. Во время использования СИ при выполнении MRP система ERP LN определяет период действия для каждой строки СИ для модификаций 4500 и 4501. Модификации можно прикреплять к создаваемым в результате производственным заказам и заказам на закупку, для всех уровней СИ. |