| # Заказы на контроль (qmptc2100m100) Используйте этот сеанс чтобы определения и изменения заказов на контроль хранения для изделий. Связанные темы Контроль хранения Заказ Заказ на контроль закупаемых, реализуемых либо производимых изделий. Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Группа тестов Определение частоты взятия материалов\проб в целях контроля качества. Тип теста Спецификация порядка взятия проб из объема заказа. Допустимые значения Возможные значения Частота Интервал между двумя пробами, выраженный в единицах частоты. Объяснение: Новая проба отбирается из каждых 100 изделий в размере 10 штук. В этом случае будет отобрано 11 проб по 10 изделий. Пример
Проба | 10 шт
Частота | 100 шт
Объем заказа | 1150 шт
Примечание Процедура контроля не может продолжаться, когда объем заказа меньше частоты (например, когда объем заказа - 40,а частота - 50). В таком случае, никакие пробы не будут сгенерированы, и необходимо уменьшить частоту. Частота Единица, в который выражен размер пробы. Примечание Единица частоты и единица объема заказа не обязательно должны быть одинаковыми. Однако, когда они не идентичны, необходим правильный коэффициент перевода. Проценты Размер пробы в общем объеме, который должен быть проверен. В этом поле размер пробы выражается процентом от объема заказа или частоты (если тип теста - Непрерывный отбор проб). Размер пробы Размер пробы- общий объем всех проб, которые должны быть проверены из объема заказа, выраженный в единице размера пробы. В этом поле размер пробы выражается как фиксированное количество. Размер пробы Единица размера пробы. Строки Нажмите, чтобы запустить сеанс Строки заказа на контроль (qmptc1101m000). Пробы Нажмите, чтобы запустить сеанс Пробы заказа на контроль (qmptc1110m000). |