| # Фиктивные изделия Примечание В некоторых случаях фиктивные изделия рассматриваются как обычные компоненты. Такая процедура будет описана позже. Сначала опишем обычную процедуру работы с фиктивными изделиями. Если изделие задается как фиктивное изделие в спецификации изделия (СИ) изготовляемого изделия, потребности в фиктивном изделии разузловываются прямо в материалы фиктивного изделия. Для самого фиктивного изделия потребности в материалах не создаются. Если создается производственный заказ и один из материалов конечного изделия является фиктивным изделием: Материалы из СИ фиктивного изделия добавляются к оценочным материалам производственного заказа. Операции в маршруте фиктивного изделия перенумеровываются и добавляются к маршруту основного изделия. Фиктивное изделие как нормальный материал В некоторых случаях фиктивные изделия рассматриваются как обычные компоненты. Установка флага Использовать запас фиктивных. Доступности запаса фиктивного изделия. Если изделие является фиктивным, в производственных данных изделия можно указать, доступен ли для использования его запас. Если флажок Использовать запас фиктивных включен, LN сначала проверяет доступность запаса фиктивного изделия. Для фиктивных изделий можно указать, должен ли быть доступен для использования их запас. Если запас доступен, фиктивное изделие рассматривается как обычный компонент. Т.е. доступный запас используется для удовлетворения потребностей в материале. Если запас недостаточен для удовлетворения потребностей, LN включает маршрут фиктивного изделия в маршрут основного изделия. Это означает, что фиктивное изделие производится по тому же производственному заказу. Если флажок Использовать запас фиктивных выключен, или запас фиктивного изделия недостаточен, фиктивное изделие включается в общее количество в виде отдельных компонентов (разузлование выполняется для полного требуемого количества). Добавление фиктивного изделия в производственный заказ Если нужно, можно вручную добавлять фиктивные изделия к существующему производственному заказу, это делается точно так же, как добавление дополнительного материала к существующему производственному заказу. Более подробную информацию смотри в Добавление и разузлование фиктивных изделий в производственном заказе. Примечание Фиктивное изделие или разделяется на компоненты (разузловывается) для включения в полное требуемое количество, или рассматривается как целое, как обычный компонент. Разузлование фиктивного изделия не выполняется для неполного требуемого количества. Фиктивный запас всегда игнорируется при планировании. Продажа фиктивных изделий Чтобы продать фиктивное изделие, например, запасную часть, необходимо создать заказ на продажу. По умолчанию в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) LN устанавливает поле Обработка запасов в строке заказа на продажу фиктивного изделия в По компоненту. Чтобы поставить само фиктивное изделие вместо его компонентов, нужно в поле Обработка запасов изменить значение с По компоненту на По основному изделию. Связанные темы Добавление и разузлование фиктивных изделий в производственном заказе Перенумерация фиктивных операций Сетевые маршруты Задание фиктивных изделий Оценочные и фактические материальные затраты |