| # Обзор отпуска материалов Требуется ввести отпуск материалов как часть процедуры для производственных заказов для отпуска необходимых материалов со склада в производство. Материалы могут быть отпущены вручную или системой пока формируется оценка. Когда применяется план-базис, отпуск материалов выполняется автоматически. Списание по план-базису Автоматическое списание в производство материалов из запасов или учет затраченного времени на изготовление изделия на основе нормативных значений и количества завершенных изделий. Подробнее - в разделе Списание по план-базису. Цеховой запас Наличный запас недорогих материалов в цехе для использования в производстве без регистрации операции отпуска индивидуально для каждой использованной единицы материала. Цеховой запас не списывается по план-базису и не является частью оценочных затрат. Чтобы учесть материалы цехового запаса, к себестоимости конечного изделия добавляются начисления. Kanban инициирует поставку изделий цехового запаса в цех. Можно создать складской заказ типа Производство SFC, в котором определяется, с какого склада и в какой рабочий центр должны отгружаться материалы. Управляемый отпуск материалов Материалы отпускаются со склада в цех так, как определил пользователь. Вы можете установить жесткий контроль над процессом отпуска или управлять процессом отпуска более свободно. Вообще отпуск материала проходит через следующие стадии: Распределение материалов на складе Запланированный производственный заказ порождает запланированные транзакции материалов. Эти транзакции используются для целей планирования механизмом планирования MRP. Как только производственный заказ разрешается, создаются складские заказы, это означает, что материал на складе распределен под производственный заказ. Все материалы, заданные в спецификации изделия (СИ), распределяются на складах, что отражается в сеансе Оценочные материалы (ticst0101m000). Если вы используете цеховые склады, вы можете определить момент, когда материал распределяется на цеховом складе. Более подробную информацию см. в Цеховые склады Указание отпускаемого количества Вы должны указать количество материала, которое вы хотите отпустить. В зависимости от установки флага Ручной отпуск в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000), LN автоматически указывает запланированное количество, или вы можете вручную ввести количество материала. Обратите внимание, что количество материала все еще заблокировано на складе. Более подробную информацию см. в Задание материалов для отпуска. Разрешение материала Если вы разрешаете материал на складе, материал разблокируется, что является сигналом для складских работников начать складскую процедуру выдачи. Более подробную информацию см. в Разрешение материала. Выполните процедуру складского заказа. Выполняется заданная пользователем складская процедура выдачи. Более подробную информацию см. в Обработка строк складского заказа. Получение материала Желаемое количество материала получено в цехе. Для обработки материала со склада в цех и из цеха на склад можно использовать сеанс Материалы к отпуску для производ.заказа (ticst0101m100). Для более детальной обработки материалов необходимо использовать сеанс Производственные складские заказы (timfc0101m000). Этот сеанс особенно рекомендуется использовать в случае номерных или партионных изделий Все действия с материалом вкладываются в так называемые производственные складские заказы, которые можно посмотреть в сеансе Производственные складские заказы (timfc0101m000). Связанные темы Задание материалов для отпуска Разрешение материала Обработка строк складского заказа Параметры отпуска материала Списание по план-базису Цеховые склады Интеграция SFC (Цеховое управление) со складированием Прямая обработка нехватки материала Ярлыки в производстве |