| # Планирование сборки Модуль Планирование сборки используется для планирования сборки варианта исполнения и для генерирования заданий на сборку в Управление сборкой Планирование сборки используется смешанная модель производства, которая характеризуется большими объемами и большим количеством вариантов составных продуктов. Ввод заказа на продажу. Заказы на продажу вводятся в Управлении заказами для прожажи продуктов. Вариант исполнения создается во время ввода заказа на продажу. При помощи Конфигуратор продукта конфигурируется вариант исполнения. Конструирование и конфигурация продукта Структуры продукта могут быть определены в Планирование сборки, внешней системе, или при помощи Конфигуратора продукта в Конфигуратор продукта. Вы можете определить типовые/ конфигурируемые конечные изделия, такие как автомобиль. Варианты продукта Уникальная конфигурация конфигурируемого изделия. Вариант получается в результате процесса конфигурации и содержит такую информацию, как опции свойств, компоненты и операции. Вариант исполнения создается на основе записи заказа на продажу. Вы можете использовать еще раз вариант исполнения в другом заказе на продажу. Выравненные компоненты Содержимое каждого модуля хранится в виде выравненных компонентов. Эта одноуровневая СИ, которая состоит из всех сборочных компонентов. Вы можете определить выровненные сборочные компоненты в Планирование сборки, из Управление конструкторскими данными, или загрузить их из внешней PDM системы. Расчет потребностей в сборочных компонентах Процесс расчета потребностей в сборочных компонентах рассчитывает нижний уровень потребностей и отсылает эти потребности в Планирование предприятия. Структура варианта исполнения и относящиеся выравненные сборочные компоненты вводятся для расчета потребностей сборочных компонентов. Генерация заданий на сборку Сборочные задания генерируются и отсылаются в модуль Управление сборкой. Во время процесса генерирования, извлекается следующее: спрос на вариант исполнения, структура варианта исполнения, и относящиеся выравненные сборочные компоненты и операции. Обновление/ замораживание заданий на сборку Задания на сборку замораживаются в пределах определенной границы и в тоже самое время, обновляется содержимое сборочного задания. Вы можете также обновить задания вручную прежде чем они будут заморожены. Модификации и даты действия Модификации - это метод контроля годности изменений по конечному изделию. Модификации используются для целей разметки, или для определения исключений, относительно стандартного конечного изделия. Таким образом, без определения отдельных номенклатурных кодов, можно определить несколько вариантов конечного изделия. В результате, не нужно поддерживать отдельные СИ для каждой комбинации изменений. Конечными изделиями могут быть, например, самолеты и туристские автомобили. Отклонения состоят из относительно небольших изменений конечного изделия. Например, установка красных сидений взамен синих, или специальный тип радара, или тип воздушного кондиционирования, относительно стандартного самолета. Вы можете использовать модификации для небольших изменений небольшого количества конечного изделия, которые являются результатом требований заказчика, конструирования или производства. Связанные темы Обновление и замораживание заданий на сборку Обзор модификаций |