| # Процедура для связи ссылочных указателей в СИ В LN ссылочные указатели связываются с материалами по строкам СИ. Нужно выполнить следующие шаги: Шаг 1. Задание ссылочных указателей Задайте ссылочные указатели в сеансе Ссылочные указатели (tcmcs0190m000). Ссылочные указатели могут содержать, например, имена или коды, указывающие места установки компонента в изделии. Шаг 2. Связь ссылочных указателей с изделием Если нужно, можете связать ссылочные указатели с изделием в сеансе Ссылочные указатели по изделиям (tcibd0120m000). Ручное связывание ссылочных указателей с изделием не является обязательным, но оно полезно для случаев, когда один или несколько ссылочных указателей применимы только для определенного изделия. Если вы на этом шаги не осуществляете ручное связывание ссылочных указателей с изделиями, ссылочные указатели будут связаны с изделием автоматически в сеансе Ссылочные указатели по изделиям (tcibd0120m000) после выполнения Шага 3. Шаг 3. Связь ссылочных указателей с материалом по строке СИ В сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) можно связать ссылочные указатели с определенной строкой СИ. Для этого нужно выбрать строку СИ и нажать в меню Ссылочные указатели по СИ. Запустится сеанс Ссылочные указатели по СИ (tibom0120m000). Шаг 4. Выбор ссылочных указателей Нажмите Создать в сеансе Ссылочные указатели по СИ (tibom0120m000) для привязки ссылочных указателей. Из поля Ссылочный Указатель для выбора ссылочного указателя можно выбрать следующие сеансы: Если вы задали ссылочные указатели по изделию (Шаг 2), можно вызвать сеанс Ссылочные указатели по изделиям (tcibd0120m000) для выбора ссылочных указателей. Если вы не задали ссылочные указатели по изделию, для выбора ссылочных указателей вызывается сеанс Ссылочные указатели (tcmcs0190m000). Ссылочный указатель может применяться для одного или нескольких изделий по строке СИ. Нужно воспользоваться полем Кол-во в сеансе Ссылочные указатели по СИ (tibom0120m000) для указания числа изделий по строке СИ, к которым применяется ссылочный указатель. Пример Предположим, количество изделий по строке СИ равно шести: Если вы введете 1 в поле Кол-во сеанса Ссылочные указатели по СИ (tibom0120m000), ссылочный указатель применяется только к одному изделию из всего количества по строке СИ. Если вы введете 5, ссылочный указатель будет применяться только к пяти из шести изделий из строки СИ. Также можно ввести, скажем, 2 для одного ссылочного указателя и 3 для другого ссылочного указателя. Можно ввести 6 для ссылочного указателя, что означает, что все изделия по строке СИ должны быть установлены в одну позицию. Если количество изделий по строке СИ равно шести, можно даже ввести 4 для одного ссылочного указателя и 3 для другого ссылочного указателя. Это означает, что одно из изделий по строке СИ связано с двумя ссылочными указателями. Смотри также Обзор ссылочных указателей Процедура для связи ссылочных указателей в КСИ |