| # Управление загруженностью, графический пример Алгоритм планирования Управления загруженностью можно проиллюстрировать графически, как показано ниже. Метод планирования подробно описан в разделе Управление загруженностью, алгоритм планирования На графиках показан общий объем производства для нескольких плановых единиц. Примечание В этом примере показано влияние ограничений по мощности. Ограничения по материалам учитываются аналогично. Шаг 1: Генерирование плана без ограничений. Если ограничения не учитываются, система LN планирует производство каждого изделия тогда, когда в нем возникает необходимость. Вообще говоря, план без ограничений не является реальным, поскольку всегда присутствуют какие-либо ограничения по мощности или по материалам. План без ограничений
A | Ограничения по мощности
Шаг 2: Планирование назад На неделе 24, 26 и 28 требуемая производственная мощность превысила доступную. При планировании назад часть запланированного объема производства смещается на более ранние периоды. Перед планированием назад
A | Ограничения по мощности
После планирования назад
A | Ограничения по мощности
Шаг 3: Планирование вперед Избыточные потребности в мощностях в первом периоде плана уже нельзя сместить назад. В результате желаемые даты поставки не могут быть обеспечены. Лишний производственный объем смещается вперед, в результате получаем план, максимально приближенный к плану без ограничений. После планирования вперед
A | Ограничения по мощности
Связанные темы Управление загруженностью Управление загруженностью, алгоритм планирования Управление загруженностью, подробный пример |