| # Общие рабочие центры Общий рабочий центр - это рабочий центр, связанный с рабочим центром в той же самой или другой хозяйственной компании. Это отношение можно использовать для планирования работы в одной (или нескольких) хозяйственных компаниях, при том, что фактически эта работа будет выполнена в другой хозяйственной компании. При задании этого отношения вам не нужно использовать заказы на продажу и заказы на закупку для создания субподрядных отношений между этими рабочими центрами в разных компаниях. Гипотетический рабочий центр без физических ресурсов, который используется для планирования мощностей, является первичным рабочим центром, а операционные рабочие центры, где выполняются работы, являются вторичными рабочими центрами. Пример Производится медицинское оборудованием и имеется большой автоклав для стерилизации оборудования, поступающего с разных заводов, относящихся к разным компаниям. Если вы не используете общие рабочие центры, для каждой стерилизации оборудования вам нужно создавать субподряд на работу с использованием заказов на закупку. Это приведет к огромному количеству дополнительной административной работы, к тому же крайне затруднит планирование загрузки автоклава. Вместо этого можно сделать автоклав первичным рабочим центром и назначить определенный процент мощности каждой из компаний, которой требуется использование автоклава, создавая тем самым вторичные рабочие центры в каждой из компаний. Настройка общих рабочих центров Шаг 1. Совместное использование данных Данные, используемые общими рабочими центрами, должны быть доступны всем вовлеченным компаниям. Можно либо сделать общими таблицы, либо копировать данные. Таблицы можно объявить общими в сеансе Логические таблицы (ttaad4120m000). В случае совместного использования следующие данные должны быть общими для вовлеченных компаний: Работники в сеансе Работники - Общие данные (tccom0101m000). Коды норм затрат на операцию в сеансе Коды нормы затрат на операцию (ticpr0150m000). Склады в сеансе Склады (tcemm1112m000). Подразделения в сеансе Подразделения (tcemm1124m000). Типы доступности в сеансах Типы доступности (tcccp0101m000) и Типы доступности календаря (tcccp0150m000). Типы рабочих часов в сеансе Типы рабочего времени (tcccp0103m000). Таблицы периодов в сеансе Периоды (tcccp0170m000). Механизмы в сеансе Механизмы (tirou0102m000). Задания в сеансах Задания (tirou0103m000) и Связь заданий (tirou0104m000). Данные календарей в сеансе Коды календаря (tcccp0110m000). Если календарь компании вторичного рабочего центра отличается от календаря первичного рабочего центра (например, разные выходные в силу различия праздничных дней в разных странах), нужно создать календарь рабочего центра в компании вторичного рабочего центра. Следующие параметры должны совпадать в компаниях, для которых заданы общие рабочие центры: Использовать цеховые склады в сеансе Параметры SFC (tisfc0500m000). Метод обновления недельной загрузки в сеансе Параметры SFC (tisfc0500m000). Метод обновления суточной загрузки в сеансе Параметры SFC (tisfc0500m000). Тип норм затрат на опер. в сеансе Параметры Расчета себестоимости (ticpr0100m000). Исп.тип календаря в сеансе Параметры Маршрутов (tirou0100m000). Шаг 2. В сеансе Рабочие центры (tirou0101m000) необходимо задать первичный рабочий центр и вторичные рабочие центры. Убедитесь, что вы работаете в компании, которая должна использоваться для первичного рабочего центра. Можно изменить компании в меню Инструментарий вашего Навигатора меню. Для первичного рабочего центра нужно выбрать Первичный в поле Тип использ.РЦ/Перв.компания. Для вторичных рабочих центров нужно выбрать Вторичный в поле Тип использ.РЦ/Перв.компания. Шаг 3. Определение связей общего рабочего центра В сеансе Рабочие центры (tirou0101m000) нужно выбрать первичный рабочий центр и из меню соответствующий вызвать сеанс Связи общего рабочего центра (tirou3100m000). В сеансе Связи общего рабочего центра (tirou3100m000) введите вторичный рабочий центр для каждой компании, в которой будут использоваться мощности первичного рабочего центра. Сумма мощностей вторичных рабочих центров может превышать 100%, но это должно допускаться только для особых случаев вроде сверхурочной работы. Обратите внимание, что нужно сначала задать соответствующие нормы затрат, цены, контракты и т.д., только потом можно будет использовать общие рабочие центры. Примечание Так как первичный рабочий центр является виртуальным рабочим центром, то он не может использоваться в операциях маршрута. Для моделирования рабочего центра в маршруте нужно задать для него вторичный рабочий центр в первичной компании и связать его с первичным рабочим центром. Использование общих рабочих центров Установив общие рабочие центры, переходите к планированию вторичных рабочих центров, которое выполняется точно так же, как для обычных рабочих центров. Однако если вы хотите просмотреть мощности для запланированных общих рабочих центров, вам для этого нужно находиться в компании первичного рабочего центра (поскольку именно в этой компании хранится и обрабатывается информация). Можно просмотреть только данные загрузки для одного конкретного вторичного рабочего центра, если вы находитесь в компании вторичного рабочего центра. Загрузку мощностей общих рабочих центров можно увидеть в сеансе Загрузка общего рабочего центра (tisfc1510m000). Из этого сеанса можно запустить другие сеансы для просмотра и печати подробностей запланированных потребностей загрузки мощностей. Также общие рабочие центры можно использовать в пакете Планирование предприятия для планирования потребностей в ресурсах. Связанные темы Производственные заказы - функциональный обзор Интеграция SFC (Цеховое управление) со складированием Определение подразделений |