| # Диаграмма загрузки механизма (изменение диаграммы) (tisfc1511m100) Используйте этот сеанс чтобы построения диаграммы, на которой вы можете увидеть использование определенного механизма за определенный период времени. Диаграмма показывает общие доступные машино-часы, а также общие требуемые машино-часы. LN вычисляет общие доступные машино-часы механизма, используя календарь рабочего центра, к которому прикреплен механизм. Если диаграммка не показывает общие доступные часы, это означает, что механизм не связан с рабочим центром. LN учитывает ряд типов заказов при вычислении общих требуемых машино-часов: Запланированные производственные заказы в Планирование предприятия Производственные SFC-заказы, которые еще не Завершенный или Закрытый Заказы на обслуживание и заказы на ремонт Вы можете установить следующие флаги, чтобы указать, что мощности для заказов определенного типа должны показываться на диаграмме: Показ.мощн. использ.для заплан.производ.заказов Показ.мощн. использ.для произ.закзов SFC Показ.мощн. использ.для заплан.производ.заказов Вы также можете найти информацию о загрузке механизма в следующих сеансах: Загрузка механизма по дням (tisfc1505m000) Загрузка механизма по неделям (tisfc1504m000) Примечание Диаграмм не может показать загрузку механизма по определенному PCS-проекту. Связанные темы Расчет доступных мощностей Механизм LN В Infor LN это механический объект для выполнения операций по производству изделия. Механизмы связаны с нормами затрат на операции. Нормы затрат на операции и нормы трудозатрат вместе формируют базис для учета затрат по производственным заказам. Длина периода Длительность периода (в днях), для которого система LN вычисляет загрузку механизма. Допустимые значения 1 день 7 дней 14 дней 28 дней Дата начала Дата начала первого периода, для которого система LN вычисляет загрузку механизма. Число периодов на графике Число периодов, для которых система LN вычисляет загрузку механизма. Число периодов в просмотре Число периодов, показываемых на диаграмме. Если LN вычисляет загрузку механизма для большего числа периодов, чем показывается на диаграмме, вы можете нажать Следующая запись на диаграмме для просмотра других периодов. Показ.мощн. использ.для заплан.производ.заказов Если этот флаг установлен,, то на диаграмме показывается мощность, требуемая для запланированных производственных заказов. Показ.мощн. использ.для произ.закзов SFC Если этот флаг установлен,, то на диаграмме показывается мощность, требуемая для производственных SFC-заказов. Показ.мощн. использ. для заказов обслуж.и ремонта Если этот флаг установлен,, то на диаграмме показывается мощность, требуемая для заказов на обслуживание и заказов на ремонт. Тип графика Тип показываемой диаграммы. Допустимые значения Двумерная гистограмма Трехмерная гистограмма |