| # Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Хороший способ для сокращения времени производства - это уменьшение времени наладки. Преимущества сокращения времени наладки при производстве огромны. Более того, сокращение времени наладки отражается на цеховой ситуации. Классы наладки и статусы наладки используются в LN для уменьшения времени наладки. Итак, классы наладки и состояния наладки позволяют сгруппировать различные изделия из различных производственных заказов на основе их общих свойств. Последовательность обработки этих производственных заказов должна быть такова, чтобы они выполнялись без дополнительной наладки оборудования. Если вы задали типовые изделия со свойствами и опциями, вы можете сгенерировать класс наладки для каждого свойства и состояние наладки для каждой опции. Дополнительную информацию см. в разделе Установка классов и состояний наладки для свойств продукта. Вы можете использовать состояния наладки для планирования с помощью блоков заказов. Блоками заказов являются наборы производственных заказов с общими состояниями наладки. Пример Если вы хотите окрасить при помощи пульверизатора изделие в зеленый цвет в определенной операции, вам нужно установить необходимое оборудование, что займет некоторое время. Если вы затем будете использовать то же самое оборудование для окраски изделий в красный цвет, потребуется новая наладка оборудования для использования красной краски. Чтобы уменьшить время наладки, можно запланировать последовательное выполнение всех производственных заказов, в которые используется окраска изделий в красный цвет. Заказы на зеленые изделия тоже должны выполняться последовательно. Более того, переналадка оборудования с зеленого цвета на красный - более затратная процедура, чем переналадка с красного на зеленый. Применительно к данному примеру это означает, что лучше сначала выполнить заказы на красные изделия, а потом все заказы на зеленые изделия. Связанные темы Установка классов наладки и состояний наладки Планирование блока заказов |