| # Создание строк заказа на продажу Начало Продажи > Заказы на продажу (tdsls4100m000). Если параметр Несколько продаж одной конфигурации- Да в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000), и строка заказа на продажу содержит изготовляемое сборочное изделие, вариант исполнения, связанный со строкой заказа на продажу, будет иметь тип ссылки Стандартный вариант. Вариант исполнения с типом ссылки Стандартный вариант может быть использован следующим образом: Может быть использован несколько раз, и поэтому связан с несколькими строками заказа на продажу. Может иметь несколько заданий на сборку, которые ссылаются на него, но в заданиях на сборку объем заказа всегда равен единицы. Не может быть переконфигурирован в конкретной строке заказа на продажу. Может быть удален, т.е. , отвязан, от строки заказа на продажу Создание заголовка заказа на продажу и его строк для изготавливаемого сборочного изделия. Ввод заказа на продажу Чтобы задать строку заказа на продажу для типового изделия, которое после завершения должно храниться в запасах, в строке заказа на продажу нужно ввести ассоциированное стандартное изделие. На основе введенного стандартного изделия LN извлекает типовое изделие, которое привязано к этому стандартному изделию в сеансе Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). LN устанавливает поле Тип поставки в строке заказа на продажу в Склад. Необходимо задать для типового изделия вариант исполнения одним из следующих способов: Сконфигурировать типовое изделие в модуле Конфигуратор продукта или модуле Планирование сборки, что определяется флагом Интерактивная конфигурация в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Выбрать ранее сконфигурированный вариант исполнения. Примечание Если у типового изделия имеется ассоциированное стандартное изделие, типовое изделие, тем не менее, можно вводить в строку заказа на продажу. Если типовое изделие вводится в строку заказа на продажу, LN в строке заказа на продажу устанавливает поле Тип поставки в Рабочий центр и, в этом случае, нельзя поместит готовое изделие в запасы. Когда в процессе ввода строки заказа на продажу LN показывает подтверждающий вопрос Сконфигурировать вариант?, необходимо нажать Да, чтобы сконфигурировать сборочное изделие. Примечание Данный раздел действует только тогда, когда для конфигурации продукта используется PCF в комбинации с модулем Управление сборкой. За дополнительной информацией обратитесь к: Конфигурация продукта (PCF) Процедуры PCF После сохранения строки заказа на продажу цена получается из прейскуранта. Примечание Если установлен флаг Несколько продаж одной конфигурации, номер варианта исполнения можно извлечь либо из сетки строки заказа на продажу, либо из вкладки Изделие в строке заказа на продажу. Номер варианта исполнения показывается как атрибут на вкладке Спецификация в строке заказа на продажу. Получить вариант исполнения можно следующими способами: В процессе конфигурации при вводе заказа используя PCF. Следующий ниже раздел объясняет детальную процедуру получения варианта исполнения при вводе заказа на продажу. Создав его вручную в Планирование сборки. Можно использовать сеанс Варианты исполнения (tiapl3500m000) для создания варианта исполнения в модуле Планирование сборки. Импортировав его из внешней системы, например, конфигуратора продаж. Если используется внешний конфигуратор, то вариант исполнения должен быть импортирован и сохранен в сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000). Варианты исполнения в Продажах В Продажи можно сгенерировать варианты исполнения для следующих типов изделий: Типовых не-FAS-изделий. Типовых FAS-изделий, которые не должны храниться в запасах. Стандартных FAS-изделий, которые должны храниться в запасах. Примечание В LN изделие типа типовое не может храниться в запасах. Чтобы хранить готовое типовое FAS-изделие в запасах, типовое изделие необходимо ассоциировать со стандартным изделием. Оба изделия представляют одно физическое изделие. В Управление сборкой используется типовое изделие. В Управление продажами и Складирование используется ассоциированное стандартное изделие. За дополнительной информацией обратитесь к Хранение завершенных типовых изделий - настройка. Если сброшен флаг Несколько продаж одной конфигурации в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000), объем заказа для стандартных изготовляемых FAS-изделий, которые должны храниться в запасах, в строке заказа на продажу ограничен до 1. Если установлен флаг Несколько продаж одной конфигурации в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000), то можно ввести стандартное изготовляемое FAS-изделие с объемом заказа больше, чем 1, и продать несколько экземпляров одного собранного варианта исполнения. Поэтому, с одной строкой заказа на продажу связывается несколько заданий на сборку. Чтобы идентифицировать вариант исполнения, разные задания на сборку и строка заказа на продажу имеют одинаковую спецификацию. Стандартное изготовляемое FAS-изделие также называется изготовляемым сборочным изделием. За дополнительной информацией обратитесь к Продажа множества вариантов исполнения для сборки и Сборочные изделия. Для FAS-изделий флаг Интерактивная конфигурация в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000) определяет, должны ли вы конфигурировать изделие в Конфигуратор продукта, или LN автоматически генерирует для изделия вариант исполнения в сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000). Привязка вариантов исполнения В сеансах Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) и Строки комм. предложений на продажу (tdsls1501m000), вариант исполнения может быть привязан следующим образом: Путем конфигурирования варианта исполнения из этих сеансов. Путем вставки существующего варианта исполнения в поле Вариант исполн.. Следующая таблица описывает различные перестановки и комбинации, относящиеся к связыванию вариантов исполнения.
Система заказа изделия | Хранить типовое изделие в запасах? | Ассоциируемое изделие | Изделие в заказе на продаже/предложении | Параметр Сконфигурированный в PCF | Конфигурировать вариант исполнения | Выберите вариант исполнения из сеанса: | Комментарии
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Не-FAS | Не применяется | Не применяется | Типовое | Не применяется | Конфигуратор продукта (tipcf5120m000) | Варианты исполнения (tipcf5501m000) | -
FAS | Нет | Нет | Типовое | Выбранный | Конфигуратор продукта (tipcf5120m000) | Варианты исполнения (tiapl3500m000) | -
FAS | Нет | Нет | Типовое | Созданное | Не применяется | Варианты исполнения (tiapl3500m000) | Генерирование варианта исполнения автоматически
FAS | Да | Да | Стандарт | Выбранный | Конфигуратор продукта (tipcf5120m000) | Варианты исполнения (tiapl3500m000) | -
FAS | Да | Да | Стандарт | Созданное | Не применяется | Варианты исполнения (tiapl3500m000) | Генерирование варианта исполнения автоматически