| # Загрузка по критической комбинации опций (tiasl3510m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра фактического количества заданий и максимального количества заданий сборочной линии на заданную дату для комбинации опций, применяемой в правилах набора заданий. Более подробную информацию можно найти в сеансе Правила линии (tiasl1570m000). Просмотреть данные в виде диаграммы можно при помощи сеанса Сборочная линия - Загрузка линии -Диаграмма (tiasl3700m000). Связанные темы Загрузка рабочих зон на линии Сборочн. линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Дата Запланированная дата выхода заданий. Комбинация опций Определенная комбинация опций продукции, например, цвет или стиль, которая связана с заданием на сборку. Каждая комбинация опций является либо самостоятельной комбинацией опций, либо комбинацией других комбинаций опций. Комбинация опций Определенная комбинация опций продукции, например, цвет или стиль, которая связана с заданием на сборку. Каждая комбинация опций является либо самостоятельной комбинацией опций, либо комбинацией других комбинаций опций. Фактич.число заданий Количество заданий, запланированных для комбинации опций. Максим. число заданий Максимальное количество заданий, возможное для комбинации опций. Задается при помощи правил набора заданий, определенных для комбинации в сеансе Правила линии (tiasl1570m000). |