| # Состояния наладки (tcmcs0186m000) Используйте этот сеанс чтобы работы с состояниями настроек. Если используется График цепочки поставок, интегрированный с в системе LN, можно использовать состояния наладок. Состояния наладки также можно использовать для планирования с блоками заказов. Порядок планирования Сеанс Генерация планирования блока заказов (tisfc0251m000) сортирует вновь сгенерированные блоки заказов в зависимости от значения поля Порядок планирования. Если поле Порядок планирования оставить пустым для состояния наладки, процесс планирования блоков заказов поместит состояние наладки в конце последовательности. Пример Допустим вы определили следующие состояния наладки:
Сост.наладки | Порядок планирования
Пользовательское сочетание |
Светло-желтый | 20
Темно-коричневый | 10
Белый | 30
Блокировка заказов будет отсортирована следующим образом: Блокировка заказов для состояния наладки Темно-коричневый ( Порядок планирования = 10) Блокировка заказов для состояния наладки Светло-желтый ( Порядок планирования = 20) Блокировка заказов для состояния наладки Белый ( Порядок планирования = 30) Блокировка заказов для состояния наладки Пользовательское сочетание ( Порядок планирования = Неопределенный) Связанные темы Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Установка классов наладки и состояний наладки Планирование блока заказов Класс наладки Тип характеристики изделия, которая показывает то, как должен быть настроен механизм для производства изделия. Класс наладки определяет время переналадки механизма или инструмента между двумя операциями. Класс наладки состоит из последовательности состояний наладки. В матрице состояний наладки указываются определенные времена переналадки. Пример Примерами классов наладки являются цвет и толщина. Если классом наладки является цвет, то состояниями наладки могут быть красный, зеленый, белый, черный и так далее. Сост.наладки Характеристика изделия, связанная с операцией. В зависимости от состояний наладки двух последовательных операций, время переналадки механизма может увеличиваться или уменьшаться. Последовательность состояний наладки образует класс наладки. Пример Если классом наладки является цвет, примерами состояний наладки могут быть - красный, зеленый, белый, и так далее. Порядок планирования Порядковый номер, на котором сеанс Генерация планирования блока заказов (tisfc0251m000) основывает последовательность блоков заказов. Если это поле оставить пустым, процесс планирования блоков заказов поместит состояние наладки последним в последовательности. |