| # Просмотр вариантов исполнения Вариантом исполнения в модуле Управление сборкой является уникальная конфигурация типового или стандартного изделия. Уникальная конфигурация получается из такой информации процесса конфигурации, как опции свойств, компания и сборочная линия. Начало Производство > Планирование сборки > Варианты исполнения (tiapl3500m000). Данный сеанс используется для показа или изменения информации о конфигурации, ссылке, цене и статусе вариантов исполнения, которые были созданы из заказа на продажу, и введенных вручную вариантов исполнения. Вариант исполнения хранит данные сконфигурированного изделия или нескольких сконфигурированных изделий, принадлежащих одной структуре продукта. Хранимыми данными являются, например, выпускающая линия для задания на сборку, запрошенная и запланированная дата выхода с линии и т.д. Вариант исполнения представляет все сконфигурированные изделия, которые составляют сконфигурированную структуру продукта. Любая ссылка, сделанная на сконфигурированное изделие, делается посредством варианта исполнения. Так как вариант исполнения содержит данные из производства и продаж, то он обновляется, на сколько позволяет ход выполнения процесса производства, если эти данные изменяются. Вы можете изменить данные в этом сеансе, который является сеансом Варианты исполнения (tiapl3500m000), только если ваша текущая компания определена как Основная компания, и вы работаете в тестовом режиме, что определяется в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Расчет потребности в сборочных компонентах Начало Производство > Планирование сборки > Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000). Данный сеанс используется для расчета потребностей в сборочных компонентах для вариантов исполнения, чьи сборочные компоненты еще не распределены. Если варианты исполнения и структуры вариантов исполнения сгенерированы, могут быть рассчитаны потребности в компонентах сборки и созданы задания на сборку. Потребности в компонентах сборки рассчитываются на основе структур вариантов исполнения и выровненных сборочных компонентах. Потребности в сборочных компонентах рассчитываются для вариантов исполнения, плановые даты выхода со сборочной линии для которых попадают во временные границы спроса. Временные границы спроса определяются в детальном сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Расчет основан на графиках участков, указывающих дату, на которую требуются компоненты сборки для каждого участка, на основе даты выхода со сборочной линии для задания на сборку. Графики участков можно просмотреть в сеансе Графики участка (tiapl4500m000). Рассчитанные потребности в компонентах сборки передаются в Планирование предприятия. Потребности в сборочных компонентах рассчитываются для вариантов исполнения, удовлетворяющих следующие условия: Запрошенная дата выхода с линии попадает во временную границу спроса, которая задана в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). Флаг Сбор.компон.распределены не был выбран. Флаг К удалению не был выбран. Статуссборки равен Открытый, Запланированный или Замороженный. Примечание Если вы введете дату за пределами временной границы спроса, показывается предупреждающее сообщение. Варианты исполнения, попадающие в рамки временной границы спроса, могут попадать во временную границу распределения. В этом случае сборочные компоненты вероятно уже распределены Управление сборкой, то есть сеансом Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000). Если компоненты еще не распределены, или распределены не все компоненты, сборочные линии, для которых компоненты не распределены, учитываются данным сеансом. Обратитесь в сеанс Вариант исполнения - Сборочные линии (tiapl3520m000) за статусом распределения по сборочной линии. Сборочные компоненты, у которых установлен флаг Цехов.запас в сеансе Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000) данным сеансом не учитываются. Данный сеанс вычисляет потребности в сборочных компонентах на основе графиков участка, что является грубым расчетом, полезным для больших объемов. Графики участков можно увидеть в сеансе Графики участка (tiapl4500m000). В противоположность распределению сборочных компонентов, выполняемому в Управление сборкой, данный сеанс одновременно вычисляет потребности для всех компаний и сборочных линий в выборке. Чтобы быть уверенным, что потребности в сборочных компонентах вычисляются в соответствии с последними данными, этот сеанс сначала выполняет следующие шаги: Обновляет графики участков. Графики участков обновляются, если обнаружены изменения, влияющие на график, или если установили флаг Обновить график участка. Обновляет статус распределения. Статус считывается из Управление сборкой и копируется в Планирование сборки. Статус распределения появляется в Управлении сборкой в сеансе Вариант исполнения - Сборочные линии (tiapl3520m000) и в деталях сеанса Варианты исполнения (tiapl3500m000). Генерирует структуры варианта исполнения для вариантов исполнения, которые удовлетворяют описанным ранее критериям выбора. После создания структуры варианта исполнения устанавливается флаг Структура варианта исполн. создана в деталях сеанса Варианты исполнения (tiapl3500m000). Учтите, что структура варианта исполнения генерируется только, если не установлен флаг Внешняя структура варианта исполнения в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). После этих подготовительных шагов рассчитываются потребности в сборочных компонентах для выбранных вариантов исполнения, и потребности передаются в Планирование сборки для всех соответствующих компаний. Потребности передаются с использованием файлов, хранящих потребности по компании и дате. Каталог, в который записываются эти файлы, устанавливается в поле Каталог для потребн.в сборочн.компон. деталей сеанса Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). После того, как потребности в сборочных компонентах рассчитаны и переданы, создается отчет о выполнении. Если возникли ошибки, то становится доступной кнопка Сообщения. Нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть сообщения об ошибках. |