| # Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы задать последовательность участков для сборочной линии. соответствующий опции меню Указанные ниже сеансы можно запустить с выбранным участком в качестве умолчания: Моделирование и создание очередностей (tiasl4200m000) Участок линии - Рабочие зоны (tiasl1550m000) Участок линии - Очередность (tiasl4500m000) Участки линии (tiasl1540m000) Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Сборочная линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Участок лин. Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Следующий Участок Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Следующий Участок Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Сборочная линия следующего участка Сборочная линия Следующий Участок. Вы не можете привязать участок более чем к одному участку одной и той же сборочной линии. Только последний участок снабжающей линии может быть привязан к нескольким следующим участкам, которые на разных сборочных линиях. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Моделир.и создание последовательности Нажмите, чтобы запустить сеанс Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000). Раб.зоны Нажмите, чтобы запустить сеанс Участок линии - Рабочие зоны (tiasl1550m000). Послед. на линии Нажмите, чтобы запустить сеанс Участок линии - Очередность (tiasl4500m000). Участок линии Нажмите, чтобы запустить сеанс Участки линии (tiasl1540m000) |