| # Очередность строк оценочных материалов Если вы сгенерировали производственный заказ, строки СИ для изделия из производственного заказа перечислены как материалы в сеансе Оценочные материалы (ticst0101m000) и сеансе Оценочные/фактические материальные затраты (ticst0501m000). Последовательность и количество строк материалов определяются следующими факторами: Параметром Метод сортировки компонентов в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). Агрегированием строк СИ. Порядковый номером строк материалов Порядковый номер строки материалов определяется параметром Метод сортировки компонентов в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). Можно выбрать следующие значения: Изделие Все компоненты сортируются по коду изделия, в алфавитном порядке. Операция и изделие Компоненты сначала сортируются по операции (на самом верхнем уровне) и, затем, по коду изделия. Позиция Уровень СИ Компоненты сортируются на основе номеров строк из спецификации изделий (СИ) основного изделия. Собственная позиция СИ Для сортировки используются номера позиций из СИ компонентов. Пример СИ
Оценочные материалы:
Метод сортировки компонентов |  | Метод сортировки компонентов
Позиция Уровень СИ | Собственная позиция СИ
10 | седло | 10 | седло
20 | обод | 20 | рама
30 | спицы | 30 | спицы
40 | рама | 40 | обод
в примере, колесо - фиктивное изделие. В результате колесо не перечисляется в оценочных материалах. Агрегированием строк СИ. В принципе строки материалов для конкретного производственного заказа совпадают со строками СИ для изделия из производственного заказа. Однако иногда удается найти меньшее количество строк материалов для оценочных материалов, чем имеется строк СИ. Причина в том, что совпадающие строки СИ агрегируются в строках материалов. Это ограничивает число строк материалов по сравнению со строками СИ. Пример Вы скопировали строку СИ с количеством-нетто, равным 2, что привело к созданию двух строк СИ. Если генерируется производственный заказ, создается одна агрегированная строка материала с нетто-количеством, равным 4. Если строка СИ содержит приведенную ниже информацию, все значения должны совпадать, чтобы строки СИ считались совпадающими. Компонент (изделие). Операция. Выборка партии. Списание по план-базису Да/Нет. Метод контроля для материала. Склад. Контроль Да/Нет. Редакция. Коэффициент отходов. Ширина, длина. Число единиц. Номер позиции СИ: Если параметр Метод сортировки компонентов в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000) содержит значение Собственная позиция СИ, агрегирование выполняется только при совпадении номера позиции СИ для всех строк СИ с текущей позицией СИ. Если параметр Метод сортировки компонентов в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000) имеет значение Поз. верхнего уровня СИ, агрегирование выполняется только в том случае, если номер позиции СИ для всех строк СИ основан на номере позиции СИ для основного изделия. Примечание Только строки СИ, для которых все нетто-количества отрицательны или все нетто-количества положительны, могут быть агрегированы. Строки СИ с положительными нетто-количествами не могут быть агрегированы со строками СИ с отрицательными нетто-количествами. |