| # Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000) Используйте этот сеанс чтобы работы с параметрами, которые используются при планировании по методу "Управление загруженностью" для конкретной комбинации сценария, уровня плана и план-блока. Параметры управления загруженностью следует установить для каждого план-блока, в котором применяется метод планирования с помощью управления загруженностью. Вы можете выбрать планирование без ограничений или управление загруженностью в качестве метода планирования в поле Метод Основного планирования сеанса План-блок (cprpd6100m000). Связанные темы Управление загруженностью, алгоритм планирования Управление загруженностью, графический пример Сценарий Сценарий, для которого LN поддерживает параметры управления загруженностью. Уровень плана Уровень плана, для которого система LN записывает параметры управления загруженностью. План-блок План-блок, для которого действительны определяемые параметры, в рамках указанного сценария и плановой единицы. Планирование назад Если этот флаг установлен, LN создает производственный план с помощью планирования назад. Если этот флаг сброшен, LN пропускает прогон планирования назад в алгоритме планирования "управление загруженностью". Связанные темы Управление загруженностью, алгоритм планирования Управление загруженностью, планирование назад и вперед Правило планир.назад Это поле определяет, как система LN рассчитывает приоритет изделий при планировании, если установлен флажок Планирование назад, и система LN не может спланировать все плановые единицы в течение одного периода плана. Примечание Поле Учитывать приоритет изделия также влияет на алгоритм планирования. Планирование вперед Если этот флаг установлен, LN создает производственный план с помощью планирования вперед. Если этот флаг сброшен, LN пропускает прогон планирования вперед в алгоритме планирования "управление загруженностью". Связанные темы Управление загруженностью, алгоритм планирования Управление загруженностью, планирование назад и вперед Правило планир. вперед Это поле определяет, как система LN рассчитывает приоритет изделий, если установлен флажок Планирование вперед, и система LN не может спланировать все плановые единицы в течение одного периода плана. Влияние настройки, выбранной в данном поле, на способ, который система LN использует для определения приоритета изделий, также частично зависит от опции, выбранной в поле Учитывать приоритет изделия. Учитывать материальные затраты Если этот флаг установлен, LN учитывает материальные затраты плановой единицы при определении приоритета изделия. Этот флажок влияет на способ, с помощью которого система LN определяет приоритет изделий, следующим образом: Если вы выбрали Да в поле Учитывать приоритет изделия, LN основывает уровень приоритета на опции, выбранной в поле Правило планир.назад или поле Правило планир. вперед, и умножает полученное значение на материальные затраты данной плановой единицы. Далее система LN умножает это значение на коэффициент приоритета, соответствующий приоритету плановых единиц, определенному в поле Приоритет в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Если вы выбрали Нет в поле Учитывать приоритет изделия, LN основывает уровень приоритета на значении, выбранном в поле Правило планир.назад или поле Правило планир. вперед. Затем система LN умножает полученное значение на материальные затраты данной плановой единицы. Если вы выбрали Только в поле Учитывать приоритет изделия, LN не учитывает настройки данного флага. Связанные темы Управление загруженностью, расчет приоритетов планирования Учитывать производственные затраты Если этот флаг установлен, LN учитывает производственные затраты плановой единицы при определении приоритета изделия. Этот флажок влияет на способ, с помощью которого система LN определяет приоритет изделий, следующим образом: Если вы выбрали Да в поле Учитывать приоритет изделия, LN основывает уровень приоритета на значении, выбранном в поле Правило планир.назад или поле Правило планир. вперед, и умножает полученное значение на производственные затраты данной плановой единицы. Далее система LN умножает это значение на коэффициент приоритета, соответствующий приоритету плановых единиц, определенному в поле Приоритет в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Если вы выбрали Нет в поле Учитывать приоритет изделия, LN основывает уровень приоритета на значении, выбранном в поле Правило планир.назад или поле Правило планир. вперед. Затем система LN умножает полученное значение на производственные затраты данной плановой единицы. Если вы выбрали Только в поле Учитывать приоритет изделия, LN не учитывает настройки данного флага. Связанные темы Управление загруженностью, расчет приоритетов планирования Учитывать приоритет изделия Это поле определяет, должен ли учитываться при планировании приоритет изделий. Приоритеты изделий определяются в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000) и имеют значения в диапазоне от Наинизший до Наивысший. Да Приоритет изделия учитывается при планировании по методу "Управление загруженностью" совместно с правилами, указанными в полях Правило планир.назад и Правило планир. вперед. Нет Приоритет изделия не используется в планировании. Только Изделия будут планироваться в порядке от самого высокого приоритета к самому низкому. Значение полей Правило планир.назад и Правило планир. вперед не будут использоваться. Связанные темы Управление загруженностью, расчет приоритетов планирования Поглощение мощности на основе Это поле определяет, как происходит поглощение мощности при создании производственного плана. Начальная точка WLC В этом поле определяется начальная точка для моделирования. |