| # Классы наладок (tcmcs0185m000) Используйте этот сеанс чтобы работы с данными классов наладок. Если используется График цепочки поставок, интегрированный с LN, можно использовать классы наладок. Классы наладки также можно использовать для планирования с блоками заказов. Связанные темы Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Установка классов наладки и состояний наладки Планирование блока заказов Класс наладки Тип характеристики изделия, которая показывает то, как должен быть настроен механизм для производства изделия. Класс наладки определяет время переналадки механизма или инструмента между двумя операциями. Класс наладки состоит из последовательности состояний наладки. В матрице состояний наладки указываются определенные времена переналадки. Пример Примерами классов наладки являются цвет и толщина. Если классом наладки является цвет, то состояниями наладки могут быть красный, зеленый, белый, черный и так далее. Состояния наладки Нажмите, чтобы запустить сеанс Состояния наладки (tcmcs0186m000), в которой можно задать состояния наладки, связанные с классом наладки. |