| # Ссылочные указатели и МИС Можно воспользоваться сеансом Действие МИС (tiedm3120m000) для того, чтобы задать действия для замены, добавления или удаления изделий в КСИ. Если нужно, можете использовать действия МИС для замены, удаления или добавления ссылочных указателей в КСИ. Флагом Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. в сеансе Действие МИС (tiedm3120m000) определяется, можно ли задать действия МИС для ссылочных указателей. Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. флаг если, в подробном сеансе Действие МИС (tiedm3120m000) детали session, флаг Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. не выбран, вы не можете заменить, добавить или удалить конкретные ссылочные указатели в КСИ. Если ссылочные указатели присутствуют в "старой" КСИ, они оттуда просто передаются в новую КСИ. Если же в детальном сеансе Действие МИС (tiedm3120m000) выбран флаг Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат., нужно задать действие МИС на уровне ссылочных указателей. Так же, как и для изделий в КСИ, можно задать три типа действий МИС для ссылочных указателей, а именно: Заменить Добавить Удалить Заменить МИС типа Заменить служит для замены изделия и/или ссылочного указателя в КСИ другим изделием и/или ссылочным указателем. Пример 1 Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. не выбран. Обратите внимание, что при выключенном флаге нельзя вводить ссылочные указатели. Старый компонент: Y Старый ссылочный указатель: --- Новый компонент: Z Новый ссылочный указатель: --- Пример 2 Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. выбран. Обратите внимание, что вы должны вводить ссылочные указатели при выбранном флаге. Старый компонент: Y Старый ссылочный указатель: RD1 Новый компонент: Z Новый ссылочный указатель: RD4 В предыдущих примерах рассмотрены замены, в которых старое количество совпадало с новым. В этом случае, значение в поле Тип Замены в детальном сеансе Действие МИС (tiedm3120m000)- = (Принятие). Однако бывают и другие типы замены: + (Сложение), / (Деление), * (Умножение) и - (Вычитание). Если тип замены * (Умножение), обработка ссылочных указателей следующая: Пример 3 Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. выбран Тип замены is * (Умножение) Старый компонент: Y Старый ссылочный указатель: RD1 Новый компонент: Z Новый ссылочный указатель: RD4 Количество: 3 Добавить В случае удаления изделие и/или ссылочный указатель добавляется в КСИ. Пример 4 Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. выбран Новый компонент: Z Новый ссылочный указатель: RD4 Количество: 1 Пример 5 Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. не выбран. Новый компонент: Z Новый ссылочный указатель: --- Количество: 1 Удалить В случае удаления изделие и/или ссылочный указатель удаляется из КСИ. Количество не задается. Пример 6 Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. выбран Старый компонент: Y Старый ссылочный указатель: RD3 Пример 7 Действ МИС на Уровне Ссылочн.Указат. не выбран Старый компонент: Y Старый ссылочный указатель: --- Смотри также Обзор ссылочных указателей Процедура для связи ссылочных указателей в КСИ Изменение КСИ - автоматическая процедура |