| Bar codes for Windows NT |  |
| The following barcode types are supported:
type | Name | no. of characters | check digit
--- | --- | --- | ---
1 | EAN13 | 13 numbers | 1
2 | EAN-8 | 8 numbers |
3 | EAN13+2 | 15 numbers | 1
4 | EAN13+5 | 18 numbers | 1
5 | UPC-A | 12 numbers | 1
6 | UPC-E | 7 numbers | 1
7 | ITF-14 | 14 numbers | 1 (EAN optional)
8 | ITF-6 | 6 numbers |
9 | Code 39 | any | 1 optional
10 | Code 128 | any automatic |
11 | EAN-128 | any automatic |
12 | 2 of 5 | any numbers |
13 | I-2 of 5 | number pairs | 1 optional
14 | 3 of 9 | any |
15 | Code B | any numbers |
16 | Code 11 | any | 1 or 2
17 | Codabar | any |
18 | MSI | any numbers | 1 or 2
19 | Ext. Code 39 | any (full ASCII) | 1 optional
20 | UPCA+2 | 14 numbers | 1
21 | UPCA+5 | 10 numbers | 1
23 | EAN8+5 | 13 numbers | 1
24 | UPCE+2 | 12 numbers | 1
26 | Telepen numeric | any | 1 optional
27 | Telepen ASCII | any | 1 optional
28 | Telepen begin numeric end | any | 1 optional
29 | PostNet type A | 5 numbers | 1
30 | PostNet type C | 9 numbers | 1
31 | PostNet type C' | 11 numbers | 1
32 | FIM A | fixed code | 0
33 | FIM B | fixed code | 0
34 | FIM C | fixed code | 0
35 | RM4SCC | any | 1
36 | 4-State | any | 1 optional
37 | Code 93 | any | 2 optional
38 | Ex Code 93 | any (full ASCII) | 2 optional
39 | ISBN | 9/10 digit ISBN | 1 automatic
40 | SISAC | SICI codes | 1